
   238/2011 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 10. srpna 2011

   o  stanovení  hygienických  požadavků na koupaliště, sauny a hygienické
   limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

   Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 6a
   odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 3 a
   §  82a  odst.  5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
   změně  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb.,
   (dále jen „zákon“):

   ČÁST PRVNÍ

   OBECNÁ USTANOVENÍ

   § 1

   Tato   vyhláška  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie^1)  a
   upravuje

   a)  pravidla  pro  monitorování  a posuzování jakosti vody v přírodních
   koupalištích   a  kritéria  jejich  klasifikace  a  rozsah  informování
   veřejnosti o jakosti povrchových vod ke koupání,

   b) požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních koupališť,

   c)  hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v
   saunách,  mikroklimatické  podmínky,  hygienické  požadavky na členění,
   vybavení  a  provoz  umělých  koupališť  a saun a požadavky na jakost a
   vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,

   d)  hygienické  požadavky  na  úpravu,  obměňování a recirkulaci vody v
   bazénech umělých koupališť a saun,

   e)  hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického
   znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

   § 2

   Výklad pojmů

   (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

   a)  plnící  vodou  voda, která je přiváděna do bazénu z vodního zdroje,
   například  vodovodem  pro  veřejnou  potřebu nebo z přírodního léčivého
   zdroje  osvědčeného  podle  jiného právního předpisu^2); za plnící vodu
   lze   považovat   i  upravenou  vodu  z  vodního  zdroje,  která  je  z
   technologických či užitných důvodů doplněna minerálními látkami,

   b)  ředící  vodou  voda  plnící, která je užívána k obměně a doplňování
   vody v bazénu nebo systému bazénů,

   c)  recirkulovanou  vodou  voda,  která  po  opuštění  bazénu  prochází
   recirkulační  úpravnou  a  po případném smíšení s ředící vodou se vrací
   zpět  do  bazénu;  ředící  voda  musí být do systému přivedena tak, aby
   bezprostředně prošla recirkulační úpravnou,

   d)  upravenou vodou je voda před vstupem do bazénu, která byla upravena
   včetně dezinfekce a ohřevu,

   e)  recirkulační  úpravnou  vody  systém  technologických  kroků, který
   zahrnuje  alespoň  mechanickou filtraci pro zachycení hrubých nečistot,
   pokud   ji   neobsahuje   jiný   stupeň  úpravy,  koagulaci  nebo  jiný
   technologický  stupeň  úpravy,  odstraňující  zejména  koloidní  látky,
   pískovou  filtraci  nebo  filtraci na jiném vhodném médiu, dezinfekci a
   dopravní systém vody mezi bazénem, technologickými prvky a bazénem,

   f) plaveckým bazénem bazén s teplotou vody ke koupání 28 st. C a nižší,

   g) koupelovým bazénem bazén s teplotou vody ke koupání nad 28 st. C,

   h)  bazénem  pro  kojence  a batolata bazén určený ke koupání a plavání
   dětí ve věku do 3 let,

   i) brouzdalištěm nádrž s největší hloubkou vody ke koupání 40 cm,

   j)  léčebným  bazénem  bazén  ve  zdravotnickém  zařízení  nebo  ústavu
   sociální  péče,  ve kterém je plnící vodou voda z vodního zdroje nebo z
   přírodního léčivého zdroje, sloužící k poskytování zdravotní péče, a to
   k léčebným, rehabilitačním nebo regeneračním účelům,

   k) bazénem s přírodním léčivým zdrojem bazén, ve kterém je plnící vodou
   voda  z  přírodního  léčivého  zdroje  a  který  neslouží k poskytování
   zdravotní péče,

   l)  piscinou  typ  koupele,  kdy  je  léčebný  bazén  umístěn přímo nad
   přírodním  léčivým  zdrojem;  voda  z přírodního léčivého zdroje vyvěrá
   přímo do bazénu.

   (2)  Za  bazény umělých koupališť se pro účely této vyhlášky nepovažují
   bazény, určené pro použití vždy jen jednou osobou, které se před každým
   použitím čistí, dezinfikují a opětovně napouští plnící vodou.

   ČÁST DRUHÁ

   POVRCHOVÁ  VODA,  VE KTERÉ NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL (PŘÍRODNÍ
   KOUPALIŠTĚ), A DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ

   § 3

   Členění, vybavení a provoz

   (1)  Prostor  koupaliště  musí  svou  polohou  zaručovat  podmínky  pro
   odvodnění  a  odkanalizování.  Odpočinkové  plochy musí být udržovány v
   čistotě,  uklizené;  přednostně  se  opatřují travnatým povrchem, který
   musí být pravidelně udržován.

   (2) Koupaliště musí být vybaveno snadno dostupnými záchody^3), tam, kde
   nelze zajistit tekoucí vodu, je možno instalovat chemický záchod.

   (3)  Pro  likvidaci  odpadků  musí  být  po celém objektu koupaliště ve
   vhodných místech rozmístěny nádoby na odpad.

   (4)  Je-li  koupaliště  vybaveno  šatnami  nebo  převlékacími kabinami,
   podlahy   a  stěny  šaten  nebo  kabin  musí  být  z  hladkého,  snadno
   čistitelného  materiálu.  Podlaha  musí  mít  protiskluzový  povrch^3).
   Převlékací kabiny mohou být řešeny i zástěnou na venkovním povrchu.

   (5)  Je-li  koupaliště  vybaveno  sprchami, mohou tyto být zřízeny jako
   volné  nebo  v  kójích.  Podlaha  sprch  musí  být snadno čistitelná, s
   protiskluzovým  povrchem^3).  Odpadní vody ze sprch musí být odvedeny k
   likvidaci podle jiných právních předpisů^4),^5) mimo prostory určené ke
   koupání.

   (6)  V  době  koupací  sezóny musí být každý den před zahájením nebo po
   skončení provozu proveden úklid všech prostor včetně ploch určených pro
   odpočinek  a slunění. Nejméně jednou denně se podlahy šaten, umýváren a
   záchodů  včetně  sedátka  omyjí vhodným dezinfekčním roztokem a nejméně
   jednou denně vyprázdní nádoby na odpad.

   Pravidla monitorování jakosti vody

   § 4

   Obecná pravidla monitorování jakosti vody

   (1)  Při  odběru vzorků vody a zjišťování hodnot ukazatelů jakosti vody
   se  postupuje  podle  českých  technických  norem ČSN EN ISO 5667-1 (75
   7051)  Jakost vod - odběr vzorků, část 1: Návod a návrh programu odběru
   vzorků  a  pro způsoby odběru vzorků, ČSN ISO 5667-4,6 (75 7051) Jakost
   vod  - Odběr vzorků, část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží a
   část  6:  Návod  pro  odběr vzorků z řek a potoků, ČSN EN ISO 19458 (75
   7801)  Jakost  vod - odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu a ČSN 75
   7717  Jakost  vod - Stanovení planktonních sinic, pokud v této vyhlášce
   není stanoveno jinak.

   (2)  Protokol  o výsledku laboratorní kontroly musí být předán do 3 dnů
   ode dne odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

   § 5

   Pravidla pro monitorování mikrobiologických ukazatelů

   (1)  Mikrobiologické  ukazatele,  které  musí  být  sledovány na každém
   přírodním  koupališti,  jsou  uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce ve
   sloupci A.

   (2)  Při odběru vzorků vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů a
   při  přepravě  vzorků  do  laboratoře se postupuje podle přílohy č. 2 k
   této  vyhlášce.  Stanovení v laboratoři se provede metodami uvedenými v
   příloze č. 1 k této vyhlášce sloupce E.

   (3)  Prokázání  rovnocennosti  jiné  než  referenční metody laboratorní
   kontroly vody mikrobiologických ukazatelů se provede metodou uvedenou v
   části  7.2.  ČSN  EN  ISO  17994  (75 7016) - Jakost vod - Kritéria pro
   zjištění  ekvivalence  dvou  mikrobiologických  metod.  Limit  nejvyšší
   přijatelné odchylky je 10 %.

   § 6

   Pravidla pro sledování výskytu sinic

   (1) Všechna přírodní koupaliště musí být sledována v rozsahu uvedeném v
   tabulce č. 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce a v četnosti podle § 8. Pokud
   je překročena limitní hodnota pro ukazatel vodní květ nebo pro ukazatel
   průhlednost,  popřípadě  pro  oba  ukazatele  zároveň, je nutné provést
   sledování podle odstavce 2.

   (2)  Přírodní koupaliště, u kterých lze během koupací sezóny odůvodněně
   předpokládat  rozmnožení  sinic  podle  § 10 odst. 1 nebo během koupací
   sezóny  bylo shledáno podezření na jejich výskyt podle odstavce 1, musí
   být  dále  sledována v rozsahu daném v tabulce č. 2 přílohy č. 4 k této
   vyhlášce.

   § 7

   Pravidla pro provádění vizuální kontroly

   Na  všech přírodních koupalištích je nutno provádět vizuální kontrolu v
   rozsahu daném přílohou č. 5 k této vyhlášce a v četnosti podle § 8.

   § 8

   Četnost monitorování jakosti vody

   (1)  Monitorování  jakosti  vody  se  provádí v souladu s monitorovacím
   kalendářem, který obsahuje

   a) identifikaci přírodního koupaliště a monitorovacího místa, pro které
   je sestavován,

   b)  data  jednotlivých  odběrů  a  ukazatele,  které  při  jednotlivých
   odběrech budou stanoveny; monitorování se uskuteční nejpozději 4 dny po
   dni stanoveném v monitorovacím kalendáři.

   (2)  Stanovení  dat  uvedených  v  odstavci  1  písm. b) se řídí těmito
   pravidly:

   a) první vzorek musí být odebrán krátce před zahájením koupací sezóny,

   b)  další  odběry  jsou  rozloženy  rovnoměrně  v  průběhu celé koupací
   sezóny, u odběrů vzorků pro stanovení mikrobiologických ukazatelů podle
   §  5  odst. 1 nesmí být doba mezi jednotlivými plánovanými odběry delší
   než 28 dní,

   c)  vizuální  kontrola  podle  §  7  a  kontrola  podle  § 6 odst. 1 je
   prováděna  nejméně  při  každém  odběru pro stanovení mikrobiologických
   ukazatelů,

   d)  u  koupališť,  u nichž je prováděno sledování podle § 6 odst. 2, se
   stanovují  ukazatele  podle  přílohy  č.  4  k této vyhlášce tabulky 2.
   Odběry  pro  tyto  ukazatele  jsou rozmístěny rovnoměrně v průběhu celé
   koupací  sezóny.  Doba  mezi jednotlivými odběry nesmí být delší než 14
   dní.

   (3)  V případě krátkodobého znečištění je nutno odebrat jeden dodatečný
   vzorek,  aby  se  potvrdilo,  že znečištění skončilo. Tento vzorek není
   součástí  souboru  údajů o jakosti vod ke koupání. Je-li nutné nahradit
   vzorek,  od kterého bylo odhlédnuto podle § 9 odst. 3 písm. a), musí se
   odebrat dodatečný vzorek 7 dnů poté, co krátkodobé znečištění skončilo.

   Pravidla posuzování a klasifikace jakosti vody

   § 9

   Posuzování a klasifikace mikrobiologických rozborů

   (1)  Po  ukončení  každé koupací sezóny se pro každé monitorovací místo
   sestaví soubor údajů, který zahrnuje výsledky stanovení ukazatelů podle
   §  5 za právě skončenou a 3 předchozí koupací sezóny. Soubor údajů musí
   obsahovat  přinejmenším 4 výsledky pro každý ukazatel z každé hodnocené
   koupací  sezóny.  Byla-li  však  některá  z hodnocených koupacích sezón
   kratší než 8 týdnů, obsahuje soubor údajů nejméně 3 výsledky.

   (2) Soubor údajů se sestavuje i z menšího počtu koupacích sezón, než je
   uvedeno v odstavci 1, a to v případech,

   a) jedná-li se o nově určené monitorovací místo monitorované méně než 4
   koupací sezóny, nebo

   b)  došlo-li  během  předchozích  4  koupacích  sezón  ke  změně, která
   pravděpodobně  ovlivní klasifikaci vody podle odstavce 5. V tom případě
   se  soubor  údajů  sestavuje  z výsledků naměřených po této změně. Vždy
   však  soubor  údajů  musí  obsahovat  nejméně  16  vzorků,  s  výjimkou
   koupališť,  u nichž je koupací sezóna kratší než 8 týdnů. V tom případě
   musí soubor obsahovat alespoň 8 vzorků.

   (3)  Do  souboru  údajů  se zahrnují pouze výsledky získané v souladu s
   monitorovacím kalendářem s výjimkou

   a)   výsledků,   od  kterých  bylo  odhlédnuto  z  důvodu  krátkodobého
   znečištění,

   b)  výsledků  ze  vzorků,  které  byly  odebrány za účelem zjištění, že
   krátkodobé znečištění skončilo.

   Do   souboru  údajů  se  zahrnou  i  výsledky  ukazatelů  enterokoky  a
   termotolerantní  koliformní bakterie získané podle vyhlášky č. 135/2004
   Sb.  Ukazatel  termotolerantní  koliformní  bakterie  se pro tento účel
   považuje za rovnocenný ukazateli Escherichia coli.

   (4)  Posouzení  jakosti  vody  v  přírodním  koupališti  se  provede po
   ukončení  každé koupací sezóny podle postupu uvedeného v příloze č. 3 k
   této  vyhlášce s využitím souboru údajů podle odstavce 1 případně 2. Na
   základě  posouzení je jakost vody ke koupání ve shodě s přílohou č. 3 k
   této vyhlášce klasifikována stupněm

   1. výborná

   2. dobrá

   3. přijatelná

   4. nevyhovující.

   (5)  Pokud  soubor  údajů  neobsahuje dostatečný počet vzorků uvedený v
   odstavcích  1  a  2,  není  možné provést posouzení a klasifikaci podle
   odstavce  4.  Do  doby,  než  lze  provést  první klasifikaci, posuzuje
   mikrobiologické  znečištění  orgán  ochrany veřejného zdraví na základě
   posouzení zdravotních rizik.

   (6)   U  všech  přírodních  koupališť  je  nutné  na  základě  několika
   předcházejících  sezón  a  na  základě  znalostí  místních podmínek a s
   přihlédnutím  k vyhlášce o sestavení profilů^7) posoudit, zda voda není
   náchylná ke krátkodobému znečištění.

   (7)  V případě neobvykle vysokých výsledků mikrobiologických ukazatelů,
   střevní enterokoky více než 400 KTJ/100 ml a/nebo Escherichia coli více
   než  2000  KTJ/100 ml, je nutno pro potvrzení nálezu a zjištění, zda se
   nejedná  o  znečištění  vody  ke  koupání  trvalého charakteru, provést
   neprodleně opakovaný odběr.

   § 10

   Posuzování výskytu sinic

   (1)  U všech přírodních koupališť je nutné před začátkem koupací sezóny
   posoudit,  zda  u  nich  lze  během  koupací  sezóny  očekávat s velkou
   pravděpodobností  rozmnožení  sinic překračující limity I. stupně podle
   přílohy  č.  4  k této vyhlášce tabulky 2. Toto posouzení se provede na
   základě  údajů  o  výskytu  sinic v předcházejících koupacích sezónách.
   Pokud  se  jedná  o  lokalitu,  ze  které nejsou dostupné žádné údaje o
   výskytu  sinic z předchozích sezón, předpokládá se, že rozmnožení sinic
   je  pravděpodobné, pokud podle charakteru lokality nelze usuzovat opak.
   Za   koupaliště,   u  nichž  lze  očekávat  s  velkou  pravděpodobností
   rozmnožení  sinic,  se  považují  zejména  koupaliště,  kde byl alespoň
   jednou  za  poslední 3 roky zaznamenán výskyt sinic překračující limity
   II.  stupně  podle  odstavce  2  nebo v předcházející sezóně zaznamenán
   výskyt sinic překračující limity I. stupně.

   (2)  Hodnocení  výskytu  sinic  se  provádí  podle  přílohy č. 4 k této
   vyhlášce.  Při  překročení  limitů  I. stupně se volí zkrácení četnosti
   odběrů  za  účelem  kontroly  na  5 až 9 dnů, při překročení limitů II.
   stupně se nedoporučuje koupání a provozování vodních sportů zejména pro
   děti,  těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním
   systémem.  Při  přítomnosti  druhů  vytvářejících  mohutné příhladinové
   květy  je nutné sledovat vznik vodních květů. Při překročení limitů pro
   III. stupeň nelze provozovat koupání a vodní sporty.

   (3)  Překročení  limitních  hodnot  I.  stupně,  II.  stupně  a u sinic
   netvořících  příhladinové  vodní  květy  i  III. stupně je dosaženo při
   překročení  limitních  hodnot jak pro ukazatel sinice, tak pro ukazatel
   chlorofyl - a uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

   (4)  Pokud  při  předcházejícím  hodnocení v probíhající koupací sezóně
   byly  překročeny  limitní  hodnoty  pro  III. stupeň, je nutno provádět
   hodnocení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce tabulky 3.

   § 11

   Souhrnné hodnocení

   Podle  pravidel  uvedených  v  příloze  č. 6 k této vyhlášce se provádí
   souhrnné hodnocení jakosti vod.

   § 12

   Rozsah a četnost informování veřejnosti

   (1)  Na  snadno  dostupném místě v blízkosti koupacího místa musí být k
   dispozici následující údaje:

   a)  aktuální  klasifikace  vod  ke  koupání  podle  § 9 odst. 4 a zákaz
   koupání  nebo varování před koupáním, a to včetně použití jednoznačného
   značení podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

   b) obecný popis vod ke koupání,

   c) v případě vod ke koupání náchylných ke krátkodobému znečištění

   1.   oznámení,  že  vody  ke  koupání  jsou  náchylné  ke  krátkodobému
   znečištění,

   2.  údaj  o  počtu  dnů,  ve kterých byl v předcházející koupací sezóně
   kvůli  takovémuto  krátkodobému  znečištění  vydán  zákaz  koupání nebo
   varování před koupáním,

   3.  upozornění,  pokud se takovéto krátkodobé znečištění předvídá, nebo
   došlo-li k němu,

   d) informace o povaze a očekávané délce trvání výjimečných situací,

   e)  je-li vydán zákaz koupání nebo varování před koupáním, oznámení pro
   veřejnost s uvedením důvodů,

   f) je-li vydán trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním,
   skutečnost,  že voda v dotyčné oblasti již není vodou ke koupání, spolu
   s uvedením důvodů zrušení klasifikace,

   g) údaje, kde je možno získat podrobnější informace podle odstavce 2.

   (2)  Způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup musí být k dispozici údaje
   podle odstavce 1 a dále

   a) seznam vod ke koupání,

   b) výsledky souhrnného hodnocení jakosti vod provedeného podle § 11,

   c)  klasifikace  jednotlivých  vod  ke  koupání  podle  §  9  odst. 4 v
   posledních  3  letech a jejich profil^7), včetně výsledků monitorování,
   které bylo provedeno od poslední klasifikace,

   d)  v  případě  vod  ke  koupání  klasifikovaných  jako  „nevyhovující“
   informace  o příčinách znečištění a opatřeních přijatých k tomu, aby se
   zabránilo  vystavení  koupajících se znečištění a odstranily se příčiny
   znečištění,

   e)  v  případě  vod,  které  jsou  náchylné ke krátkodobému znečištění,
   obecné informace o

   1. podmínkách, které mohou vést ke krátkodobému znečištění,

   2. pravděpodobnosti a pravděpodobné délce trvání takovéhoto znečištění,

   3. příčinách znečištění a opatřeních přijatých k tomu, aby se zabránilo
   vystavení koupajících se znečištění a odstranily se jeho příčiny.

   (3)  Informace  podle odstavců 1 a 2 se uvedou podle potřeby v několika
   jazycích.

   ČÁST TŘETÍ

   STAVBY POVOLENÉ K ÚČELU KOUPÁNÍ NEBO NÁDRŽE KE KOUPÁNÍ, V NICHŽ JE VODA
   KE  KOUPÁNÍ  OBMĚŇOVÁNA  ŘÍZENÝM  PŘÍTOKEM  A  ODTOKEM  PITNÉ VODY NEBO
   TRVALÝM   PŘÍTOKEM   A  ODTOKEM  CHEMICKY  NEUPRAVOVANÉ  PODZEMNÍ  NEBO
   POVRCHOVÉ  VODY, NEBO STAVBY POVOLENÉ K ÚČELU KOUPÁNÍ VYBAVENÉ SYSTÉMEM
   PŘÍRODNÍHO ZPŮSOBU ČIŠTĚNÍ VOD KE KOUPÁNÍ

   § 13

   Členění, vybavení a provoz

   Požadavky  na  vybavení,  čištění  a  provoz nádrží ke koupání, jejichž
   velikost je menší než 1,5 hektaru a dno i stěny jsou z materiálu, který
   zabraňuje průniku podzemních vod do nádrže a staveb, povolených k účelu
   koupání  vybavených  systémem  přírodního způsobu čištění vody, jejichž
   dno i stěny jsou z materiálu, který zabraňuje průniku podzemních vod do
   nádrže, jsou uvedeny v § 3.

   § 14

   Pravidla pro monitorování

   (1)  Pokud není zdrojem pro nádrže ke koupání a stavby povolené k účelu
   koupání  vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody pitná voda z
   veřejného  vodovodu,  musí  být  jakost  vody  ve zdroji kontrolována v
   rozsahu  a  četnosti  uvedených  v  tabulce  č.  1  přílohy č. 7 k této
   vyhlášce. Jakost napouštěné pitné vody není třeba kontrolovat.

   (2)  Jakost  vody  v  nádržích  ke  koupání a ve stavbách povolených ke
   koupání  vybavených  systémem  přírodního způsobu čištění vody musí být
   kontrolována v rozsahu a četnosti uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 7
   k této vyhlášce.

   (3)  Při odběru vzorků vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů a
   při  přepravě  vzorků  do  laboratoře se postupuje podle přílohy č. 2 k
   této vyhlášce. Odběry se provádějí vždy za provozu koupaliště, nejdříve
   však  3  hodiny  po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou
   provozovatelem, nebo kdykoli během provozu, jedná-li se o odběr v rámci
   státního  zdravotního  dozoru.  Pokud je provoz koupaliště kratší než 3
   hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí.

   (4)  Protokol  v  elektronické  podobě musí být předán do 4 dnů ode dne
   odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

   § 15

   Hodnocení jakosti vody

   (1)  Jakost  vody  ve  zdroji nesmí překročit limitní hodnoty uvedené v
   tabulce č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce.

   (2)  Pokud  během  koupací  sezóny  byla překročena limitní hodnota pro
   mikrobiologické  ukazatele,  je  nutné  provést  bez prodlení opakovaný
   odběr.  Při  překročení  limitních  hodnot i při opakovaném odběru není
   možné provozovat koupání.

   (3)  Po  skončené koupací sezóně se vyhodnotí údaje získané podle § 14.
   Jakost  vody  vyhovuje,  pokud  žádný z výsledků během skončené koupací
   sezóny nepřekročil limitní hodnotu.

   (4)   Pokud  byly  během  uplynulé  koupací  sezóny  naměřené  výsledky
   mikrobiologických  ukazatelů  vždy  nižší než limitní hodnoty uvedené v
   tabulce  č.  2  přílohy  č.  7  k této vyhlášce, může být v následující
   koupací  sezóně  snížena četnost vzorkování na polovinu. Při překročení
   limitních hodnot se opět zahajuje vzorkování jednou za 14 dní.

   ČÁST ČTVRTÁ

   UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ A SAUNY

   § 16

   Zdroj vody pro bazén umělého koupaliště

   (1)  Při  volbě  vodního  zdroje  se  dává  přednost zásobování vodou z
   veřejného  vodovodu, případně jiného ověřeného zdroje pitné vody nebo z
   přírodního   léčivého   zdroje   s  dostatečnou  vydatností  umožňující
   potřebnou  obměnu  vody.  Při  volbě  jiného  zdroje  musí kvalita vody
   dosahovat  minimální  jakosti  stanovené v příloze č. 7 k této vyhlášce
   tabulce  1;  zdroj  musí mít dostatečnou vydatnost umožňující potřebnou
   obměnu vody.

   (2)   Do   vody   ze   zdroje   pro  bazén  umělého  koupaliště  lze  z
   technologických  nebo  užitných důvodů přidávat minerální látky. Jakost
   takto  upravené vody musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 8 k
   této vyhlášce.

   (3) Pokud je zdrojem voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, získávají se
   aktuální  údaje  o  hodnotách  sledovaných  ukazatelů  v plnící vodě od
   provozovatele  vodovodu.  Pokud je voda získávána z jiného zdroje, musí
   provozovatel  koupaliště  zajistit rozbory vody ve zdroji pro ukazatele
   celkový  organický  uhlík  a  dusičnany,  aby bylo možno zjistit nárůst
   koncentrace těchto ukazatelů v bazénové vodě během provozu.

   § 17

   Hygienické požadavky na plavecké a koupelové bazény

   (1)  Okamžitá  kapacita návštěvníků areálu krytých umělých koupališť se
   stanoví  jako  maximálně  dvojnásobek  kapacity  vodní  plochy  bazénů.
   Okamžitá  kapacita  areálu  nekrytých  umělých koupališť se určuje jako
   maximálně pětinásobek kapacity vodní plochy bazénů. Kapacita se uvede v
   provozním  řádu.  Odvození  kapacity  od  vodní plochy bazénů se netýká
   umělých koupališť s výhradně koupelovými bazény nebo bazény pro kojence
   a  batolata.  Kapacita  vodní  plochy  se  stanoví  tak, že v části pro
   neplavce  činí  plocha  pro  jednoho neplavce 3 m2 a v části pro plavce
   činí plocha pro jednoho plavce 5 m2. Hloubka vody pro neplavce může být
   nejvýše  160  cm  a  musí  být  zřetelně  vyznačena. U bazénů s vodními
   atrakcemi   se   vodní   plocha   pro   jednoho  návštěvníka  stanovuje
   individuálně.

   (2)  Nekrytá  umělá koupaliště s celoročním i sezónním provozem a krytá
   umělá  koupaliště  musí  být  vybavena  recirkulačním  systémem,  jehož
   součástí  je  i  recirkulační  úpravna vody, nebo u nekrytých koupališť
   alespoň  systémem  soustavné dezinfekce za současného splnění požadavku
   uvedeného  v  § 25 odst. 6. Způsob přítoku a odtoku vody každého bazénu
   musí  zajišťovat,  aby v každém bazénu docházelo k důkladnému směšování
   vody  přiváděné  do  bazénu  z  úpravny  vody s vodou v bazénu. Splnění
   tohoto   požadavku   se  zabezpečuje  dostatečným  počtem  vtokových  a
   odtokových   prvků   odpovídajících   hydraulických   parametrů  vhodně
   rozmístěných  tak,  aby  při proudění vody nevznikaly v bazénu zkratové
   proudy  a  místa  s  pomalou výměnou vody a aby výměna a směšování vody
   probíhaly  na  krátké  dráze,  dostatečně  intenzivně  a v celém objemu
   bazénu.   V   bazénech  musí  být  zajištěna  možnost  odtoku  vody  na
   recirkulační  úpravnu  vody  jak  z úrovně hladiny, tak ze dna. Veškeré
   odtokové  prvky  v  bazénech  musí  být řešeny tak, aby nemohlo dojít k
   ohrožení uživatelů bazénu.

   (3)  V  soustavě  bazénů  nesmí  být voda přepouštěna přímo z bazénu do
   bazénu.  Za  přepouštění  se nepovažují vodní atrakce, u kterých voda v
   soustavě  bazénů  přepadává  z  bazénu  do  bazénu,  a  soustava bazénů
   napojená  na  jednu  úpravnu,  pokud  je  do  každého  bazénu  zajištěn
   samostatný  přítok  upravené  vody. Přívod upravené vody z recirkulační
   úpravny  musí  být  pro  každý bazén samostatný. Pokud nebude každý den
   prováděn   odečet   ředící  vody  a  zjištěná  hodnota  zaevidována  do
   provozního deníku, musí být pro přívod ředící vody navržen a instalován
   samostatný  registrační vodoměr nebo průtokoměr s registrací proteklého
   množství vody.

   (4)  Bazén  i  akumulační  jímka  musí  být v nejhlubším místě opatřeny
   vypouštěcím zařízením, aby bylo možno vypustit vodu z bazénu (jímky) do
   kanalizace,  vodoteče  nebo  do příslušného odvodňovacího systému podle
   jejich  připojovacích  podmínek,  a to po dohodě s jejími správci. Musí
   být zajištěna možnost nárazové dezinfekce veškerého zařízení i bazénové
   vody.

   § 18

   (1)   Kolem   všech   bazénů   musí   být  snadno  čistitelný  ochoz  s
   protiskluzovou  úpravou3)  a  s  takovým  spádem,  aby veškerá voda při
   úklidu   odtékala   do  odvodňovacích  zařízení,  která  jsou  provozně
   nastavena  tak,  aby  veškerá voda odtékala do kanalizace. Okraj bazénu
   musí být proveden a provozně zajištěn tak, aby při úklidu ochozu nebyly
   nečistoty  splachovány  do  vody  bazénu ani do recirkulačního systému,
   přičemž za recirkulační systém se považuje i přelivný žlábek bazénu.

   (2)  U nekrytých bazénů nebo mezi venkovním prostorem a ochozem krytého
   bazénu musí být přechod návštěvníků na ochoz bazénů zajištěn pouze přes
   brodítka.  Brodítka  musí  být ve směru průchodu nejméně 2 m dlouhá, se
   zpevněním  před a za brodítky, s nástupnou výškou vody 10 cm až 15 cm a
   se  stálou  intenzitou  průtoku  odpovídající  výměně  vody  v brodítku
   nejméně   jednou   za   hodinu.   Vodu   do  brodítka  lze  odebírat  z
   recirkulačního  systému  po  dávkování dezinfekčního přípravku nebo lze
   použít  vodu  odtékající  z bazénu přepadem. Brodítka musí být opatřena
   sprchami, do kterých je vedena upravená voda z recirkulace po dávkování
   dezinfekčního  přípravku nebo voda z vodovodu. Tyto sprchy slouží pouze
   k  oplachu  těla  bez  použití mýdla a saponátu. Brodítka se pravidelně
   denně mechanicky čistí a dezinfikují.

   § 19

   (1)  Materiály,  které přicházejí do styku s bazénovou vodou (například
   obklady,  kryty  hladiny  vody,  výplně spár, potrubí, filtry), nesmějí
   ovlivnit  jakost vody po stránce fyzikálně-chemické ani podporovat růst
   mikroorganismů.  Nesmějí  mít  negativní  vliv  na  účinnost dezinfekce
   bazénové vody.

   (2)   Pomůcky  používané  při  plaveckém  výcviku  (například  ploutve,
   pontony,  plovací  desky), které přicházejí do styku s bazénovou vodou,
   nesmějí   negativně  ovlivnit  jakost  vody  a  musí  být  odolné  vůči
   fyzikálně-chemickým vlastnostem vody.

   (3)  Do  vody  bazénů  a  vodních  atrakcí  nemají přístup osoby trpící
   přenosnými  vlasovými  nebo  kožními chorobami, popř. jinými přenosnými
   chorobami,  u  kterých  existuje  možnost přenosu vodou nebo kontaktem,
   dále   osoby   zahmyzené  a  osoby  zjevně  pod  vlivem  alkoholu  nebo
   psychotropních  látek.  Dále  do  bazénů  nemají přístup děti do 1 roku
   věku;  děti  ve  věku  1  až  3  let mohou do bazénu pouze v plavkách s
   přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.

   § 20

   (1) Odvětrávání prostoru nad hladinou se u bazénů zajišťuje, mimo jiné,
   též vymezenou úrovní hladiny, která nesmí být níže než 30 cm pod úrovní
   ochozů.  V úrovni hladiny bazénu musí být zřízen přelivný žlábek, který
   musí  být  upraven  a  dimenzován  tak,  aby  se voda nevracela zpět do
   bazénu.  Délka přelivného žlábku musí být nejméně dvě třetiny omočeného
   obvodu  bazénu.  U bazénů hlubších než 1,6 m musí být v hloubce 1,2 m u
   obvodových  stěn  vybudována  pro  uživatele bezpečná záchytná plocha v
   šířce minimálně 10 cm.

   (2)  Přelivné  žlábky,  stěny bazénu a dno bazénu musí být neporušené a
   snadno  čistitelné  a  musí být mechanicky čištěny tak, aby byly trvale
   bez stop znečištění nebo nárostů řas.

   (3)  Umělé  koupaliště,  které je používáno jako plavecký stadion, musí
   mít  místa  určená  pro  diváky  oddělená  od  prostorů vyhrazených pro
   uživatele  bazénu;  přístup  k těmto místům musí být zajištěn zvláštním
   vchodem a oddělenou chodbou. Podle projektovaného počtu diváků musí být
   k  dispozici  šatny  a  potřebný  počet  záchodů s umyvadly^3). Podlaha
   tribuny pro diváky musí být vyspádována do kanalizace.

   § 21

   Další hygienické požadavky na koupelové bazény

   Koupelové  bazény  o  objemu do 2 m3 včetně musí být denně vypouštěny a
   mechanicky  čištěny  s následným vydezinfikováním a vypláchnutím a nově
   naplněny  plnící vodou. Koupelové bazény o objemu od 2 m3 do 10 m3 musí
   být  vypouštěny  a  čištěny  nejméně  jedenkrát za 2 týdny. U obou typů
   bazénů  musí  být  nejméně  jednou  týdně  provedena  důkladná sanitace
   veškerého  technického  příslušenství  bazénu,  které  je  v kontaktu s
   bazénovou  vodou.  Bazény  s objemem větším než 10 m3 jsou vypouštěny a
   čištěny podle jakosti vody.

   § 22

   Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata

   (1) Obecné požadavky na bazény pro kojence a batolata:

   a)  bazény  pro  kojence  a  batolata  musí mít k dispozici související
   prostory,  zejména  krytý,  nejlépe  vnitřní prostor pro kočárky, šatny
   dětí  vybavené přebalovacím stolem nebo omyvatelnou podložkou, oddělený
   prostor  na  kojení,  odpočinek  a  pro  aklimatizaci  dětí na venkovní
   prostředí před odchodem, zázemí pro doprovod (šatna, sprchy, WC apod.),
   suchou  a větratelnou místnost (sklad) na ukládání vysušených pomůcek a
   materiálů,

   b)  prostory  pro  koupání  kojenců  a  batolat  musí být stavebně nebo
   provozně  odděleny od ostatních prostor; v průběhu koupání kojenců nebo
   batolat není možný souběh dalších činností,

   c)  provozovatel  bazénu pro kojence a batolata vypracuje „provozní řád
   pro koupání kojenců a batolat“, který je po schválení orgánem veřejného
   zdraví během provozu vyvěšen na viditelném místě,

   d)  všechny  prostory,  ve  kterých  se budou rodiče s dětmi pohybovat,
   včetně  ploch, které přicházejí do kontaktu s dětmi, musí být minimálně
   jedenkrát   denně,  nejlépe  před  každou  výukovou  hodinou,  důkladně
   vyčištěny  s  použitím  čisticích  prostředků s dezinfekčním účinkem; k
   dezinfekci pomůcek a bazénu lze použít jen takové přípravky, které jsou
   svým  složením  a  koncentrací  vhodné  i  pro  exponovaná zdravotnická
   pracoviště   (např.   kojenecká  a  novorozenecká  oddělení  nemocnic);
   přípravky  se  musí střídat podle zastoupené aktivní účinné látky a při
   jejich  aplikaci  se  musí  dodržovat předepsaná expoziční doba, aby se
   zabránilo vzniku rezistence bakterií,

   e)  hračky  a  pomůcky  používané  v  bazénu musí být dobře omyvatelné,
   nepoškozené,  bez  jakýchkoliv  otvorů a vyjímatelných částí, aby se do
   nich  nemohla  dostat  voda,  s  výjimkou  otvorů,  kterými  voda volně
   protéká,  a vhodné pro danou věkovou kategorii; denně po skončení kurzu
   se  použité  hračky  a pomůcky důkladně očistí a dezinfikují, opláchnou
   pitnou vodou a uloží na vyhrazeném suchém místě,

   f)  do  bazénů  nemají  přístup  nemocné děti a osoby trpící přenosnými
   chorobami,

   g)  každé  dítě  musí  při  koupání  používat  vlastní  dětské plavky s
   přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel jinak,

   h)  při znečištění vody (stolice, zvratky, hlen apod.), stejně jako při
   jakémkoli jiném viditelném znečištění vody, je provoz okamžitě přerušen
   do  odstranění  závady;  vanu  nebo  bazén  je nutné vypustit, důkladně
   mechanicky   očistit  a  před  novým  napuštěním  opět  dezinfikovat  a
   vypláchnout čistou vodou,

   i)  pro  úpravu  vody  pro  kojence  a  batolata  je možné použít pouze
   dezinfekční  přípravky  podle  §  25  odst.  9;  u bazénů napojených na
   recirkulační  systém  se  mohou použít i nutné přípravky na úpravu pH a
   koagulaci;  použití  jiných  chemických přípravků (zjasňovače, parfémy,
   algicidy  atd.)  pro  úpravu  vody  je  zakázáno; dezinfekční přípravky
   (chlor),  případně  další  chemikálie  se  dávkují pouze do příslušného
   místa  (stanoveného  v  provozním  řádu)  v  recirkulačním systému mimo
   bazén,  nikdy  ne přímo do bazénu nebo do plovoucích bójí; ozon lze pro
   úpravu  vody  použít  za  podmínky,  že jeho dávkování bude zařazeno do
   recirkulačního okruhu a voda v samotném bazénu ho již nebude obsahovat,

   j)  UV  záření  lze  použít pouze v případech, kdy voda v bazénu trvale
   cirkuluje  a UV zářič je umístěn v recirkulačním okruhu vně bazénu; lze
   ho použít pouze v kombinaci s jinými dezinfekčními přípravky podle § 25
   odst. 9,

   k) pokud je použit bazén s recirkulačním systémem, řídí se požadavky na
   intenzitu  recirkulace  a  množství  ředící  vody  podle  požadavků  na
   koupelové bazény (§ 25 odst. 3 a 6; příloha č. 11 k této vyhlášce),

   l)  obsah volného chloru je žádoucí udržovat na nižší úrovni (okolo 0,3
   mg/l)  při  souběžné  aplikaci  dalších opatření, která zajistí splnění
   mikrobiologických  požadavků  (správně fungující úprava vody zahrnující
   koagulaci,  zvýšená  intenzita  recirkulace  a  obměna  vody);  hodnota
   ukazatele redox potenciál závisí na výši volného chloru,

   m)  mikroklimatické  požadavky  na halu bazénu a přilehlé prostory jsou
   uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce s výjimkou požadavku na teplotu
   vzduchu v hale bazénu, která se řídí teplotou vody,

   n)  pokud není uvedeno jinak, řídí se požadavky na bazény pro kojence a
   batolata podle požadavků na koupelové bazény.

   (2) Další hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata, jejich
   provoz, obměnu vody, jakost vody a kontrolu jakosti vody jsou stanoveny
   v příloze č. 10 k této vyhlášce.

   § 23

   Hygienické požadavky na brouzdaliště

   (1)  Při určování kapacity vodní plochy brouzdaliště pro děti se počítá
   s plochou 1 m2 na jedno dítě. Brouzdaliště nesmí mít větší hloubku vody
   než 40 cm.

   (2)  Způsob  přívodu a odtoku vody musí zajišťovat intenzivní směšování
   vody v brouzdališti a voda do brouzdaliště nesmí být přiváděna z jiného
   bazénu. Intenzita recirkulace musí být nastavena tak, aby se celý objem
   vody  vyměnil nejméně jednou za hodinu. Brouzdaliště s recirkulací vody
   musí  být  alespoň  jednou  za  týden  vypuštěna, vyčištěna a povrchově
   dezinfikována.  Brouzdaliště  řešená  bez  recirkulace  vody  musí  být
   vypouštěna, čištěna a povrchově dezinfikována denně.

   (3)  Na  brouzdaliště  platí  požadavky  uvedené  v § 18 odst. 1 a § 27
   obdobně.

   § 24

   Hygienické požadavky na léčebné bazény

   (1)  Léčebné  bazény  se  podle způsobu úpravy vody a použití dělí do 2
   kategorií.  Do I. kategorie jsou řazeny léčebné bazény a vany určené ke
   koupání,  cvičení  ve  vodě či plavání, v nichž je teplota vody obvykle
   vyšší  než 28 8C a nižší než 40 8C; náplň je určena pro 1 osobu. Do II.
   kategorie  jsou  zařazeny  bazény  se  stejnou  teplotou vody a stejným
   způsobem  použití  jako v I. kategorii, v nichž je voda v recirkulačním
   systému  pomocí  vhodné  úpravy  čištěna a poté vracena zpět do bazénu;
   připouští  se  přítomnost  více osob v bazénu. Porodní vany patří do I.
   kategorie.

   (2) V nádržích I. kategorie

   a)  pro  jakost vody v léčebných vanách platí § 26 odst. 1 a 2 obdobně.
   Mikrobiologické  a  fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vody ve vanové
   koupeli  jsou  uvedeny  v příloze č. 8 k této vyhlášce, další ukazatele
   musí  odpovídat  jakosti  vody  schválené  pro  tento  účel^2). Použití
   dezinfekce  nebo  jiné  úpravy  vody  z  přírodního  léčivého zdroje je
   přípustné  jen  tehdy,  pokud  nedojde k negativnímu ovlivnění léčivého
   účinku  a  pokud  vedlejší  produkty  dezinfekce  a obsah dezinfekčních
   přípravků odpovídají požadavkům na pitnou vodu,

   b)  může  být  voda  do  vanových  koupelí  doplněna o anorganické nebo
   organické látky,

   c)  vanová  koupel  je určena vždy pouze pro 1 osobu. Voda z vany se po
   každém použití jednotlivou osobou vypouští do příslušného odvodňovacího
   systému  a  vana  se  důkladně  vyčistí  následujícím způsobem: vhodným
   čisticím prostředkem a kartáčem se omyjí vnitřní stěny a dno, opláchnou
   se  vodou,  vydezinfikují se podle návodu výrobce vhodným registrovaným
   dezinfekčním  přípravkem a následně vymyjí vodou tak, aby zde nezůstaly
   žádné  stopy  čisticích  nebo  dezinfekčních  přípravků.  Poté  je vana
   naplněna  novou  vodou  ze  zdroje,  případně  upravenou  a  hygienicky
   zabezpečenou vodou z úpravny vody. Dezinfekce vany se provádí po každém
   návštěvníkovi,

   d)  je  povoleno  využití  vody z přírodního léčivého zdroje do van bez
   recirkulace  jen  ve  výjimečných  případech,  ve  kterých  je najednou
   přítomno  více  koupajících  se  osob, v provozní době se obměňuje voda
   nepřetržitě  a  úměrně  aktuálnímu  počtu návštěvníků a stupni zatížení
   vody  ve  vanové  koupeli.  Denně po skončení provozu se vana vypustí a
   důkladně vyčistí způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. c), nejedná-li se
   o piscinu,

   e)  pokud  jsou  vany  vybaveny vedlejším koloběhem vody (např. masážní
   trysky),  potrubí  vedlejšího  okruhu  se podle potřeby, minimálně však
   jedenkrát týdně vyčistí vhodným postupem. Ty části tlakových čerpadel a
   hadic,   v  nichž  se  zdržuje  voda,  se  denně  po  skončení  provozu
   propláchnou a vyprázdní,

   f)  se  kontrola  mikrobiologické  jakosti  vody  provádí jednou za tři
   měsíce  v  náhodně  vybrané vaně před vstupem koupající se osoby. Odběr
   vzorku se provádí uprostřed vany 15 cm pod hladinou. Pokud nález nebude
   vyhovovat požadavkům stanoveným v příloze č. 8 k této vyhlášce, provádí
   se  vyšetření  vody  odebrané  před  přítokem  do  van  a dále nápravná
   opatření, která budou evidována v provozním deníku.

   (3) V nádržích II. kategorie

   a)  pro hygienické požadavky na tyto bazény platí ustanovení § 16 odst.
   2  a 3 a § 17 odst. 2 a 3 obdobně; u nově budovaných a rekonstruovaných
   staveb platí pro konstrukční řešení stejné požadavky jako pro koupelové
   bazény,

   b)  musí  být  zajištěna  možnost  dezinfekce veškerého zařízení (všech
   ploch  bazénu  a  souvisejícího potrubí) i nárazové dezinfekce bazénové
   vody,

   c)  požadavky na jakost vody v bazénech jsou stanoveny v příloze č. 8 k
   této vyhlášce,

   d)  požadavky na úpravu, recirkulaci a dezinfekci vody jsou stanoveny v
   §  25.  Je-li  plnící  vodou  voda z přírodního léčivého zdroje, způsob
   úpravy  a  režim  recirkulace se volí podle podmínek stanovených Českým
   inspektorátem  lázní  a zřídel v „Povolení k využívání zdroje“ tak, aby
   léčivé  vlastnosti  vody  zůstaly zachovány a byly splněny požadavky na
   mikrobiologickou  a  chemickou  čistotu stanovené v příloze č. 8 k této
   vyhlášce,

   e) jsou požadavky na místa pro odběry vzorků vody stanoveny v § 27,

   f)  je  kontrola  a způsob hodnocení jakosti vody v bazénu stanoven v §
   28.

   (4) Voda pro hydroterapeutické účely, např. omývání, zábaly a polévání,
   musí vyhovovat ukazatelům uvedeným pro bazény a vany v odstavci 2 písm.
   a). Tuto vodu nelze recirkulovat.

   § 25

   Recirkulace, úprava a dezinfekce vody

   (1) Technologie a kapacita recirkulační úpravny vody a její provoz musí
   zajišťovat  splnění  ukazatelů jakosti bazénové vody stanovené přílohou
   č. 8 k této vyhlášce.

   (2)  Recirkulační  systém  musí být navržen a proveden tak, aby veškerá
   voda  ze  systému  mohla  být  vypuštěna  do  kanalizace či příslušného
   odvodňovacího  systému. Zařízení recirkulační úpravny vody musí umožnit
   snadné  čištění  všech  svých  součástí,  zejména  těch, které slouží k
   separaci  znečištění z bazénové vody. Pravidelně se musí čistit zejména
   přelivné  žlábky a akumulační nádrž. Mřížky odvodňovacích zařízení musí
   být  odnímatelné s možností oboustranného čištění a dezinfekce. Všechny
   podlahové  plochy  v prostorách úpravny musí být vyspádovány a napojeny
   na  kanalizaci,  s  výjimkou prostorů, kde jsou skladovány chemikálie a
   kde  je  s  nimi  manipulováno, a musí být učiněna taková opatření, aby
   bylo zabráněno úniku těchto látek do kanalizace.

   (3)  Intenzita  recirkulace  vody  a  doba  zdržení vody pro plavecké a
   koupelové bazény se stanoví podle přílohy č. 11 k této vyhlášce;

   intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý
   bazén zvlášť.

   (4)  U  bazénů s recirkulační úpravnou vody musí být recirkulace včetně
   dezinfekce bazénové vody v provozní době nepřetržitá. V době provozního
   klidu  může  být  intenzita recirkulace bazénové vody snížena, u malých
   bazénů  i  přerušena,  ale  do zahájení provozu musí být recirkulací či
   napouštěním plnící vodou alespoň jedenkrát vyměněn celý objem bazénu. U
   zařízení  určeného  pro  koupel  jednoho návštěvníka lze recirkulaci po
   dobu koupání návštěvníka přerušit, pokud v době mezi koupáním 2 po sobě
   jdoucích  návštěvníků  bude recirkulace zapnuta alespoň tak dlouho, aby
   se celý objem vody v tomto bazénu nejméně jednou obměnil.

   (5)   U   sestav  bazénů  musí  být  recirkulovaná  voda  rozdělena  do
   jednotlivých  bazénů  podle  jejich  typů  a  provozních  parametrů.  U
   jednotlivých  bazénů  s proměnnou hloubkou a rozdílným způsobem využití
   musí být množství recirkulované vody regulováno podle aktuální potřeby.

   (6)  U  bazénů  bez  recirkulace  musí  být v provozní době obměna vody
   nepřetržitá a úměrná aktuálnímu počtu návštěvníků. Obměna vody a způsob
   dezinfekce musí zajišťovat splnění všech požadavků na jakost vody.

   (7)  Množství  ředící  vody  musí  spoluzajišťovat splnění požadavků na
   jakost  vody  podle  přílohy  č.  8  k  této  vyhlášce a řídí se počtem
   návštěvníků  za  den,  přičemž  na  každého  návštěvníka  se musí denně
   obměnit  minimálně  30  l vody u krytých plaveckých bazénů, 45 l vody u
   krytých   bazénů   koupelových  a  60  l  vody  u  nekrytých  bazénů  a
   brouzdališť.   Množství   ředící   vody  musí  být  měřeno  samostatným
   registračním  vodoměrem,  nebo  průtokoměrem  s  registrací  proteklého
   množství vody.

   (8)   Voda   k  napuštění  bazénu  i  jeho  doplňování  musí  procházet
   recirkulační  úpravnou  bazénové  vody,  pokud  je  koupaliště úpravnou
   vybaveno.

   (9) K dezinfekci bazénové vody a omezení výskytu řas a sinic lze použít
   pouze  dezinfekční  nebo  algicidní  přípravky  uvedené v jiném právním
   předpise^8),  popřípadě  v  kombinaci s fyzikálními způsoby dezinfekce.
   Při použití těchto přípravků musí být dodržen návod stanovený výrobcem.
   Použití jiných než chlorových dezinfekčních přípravků je možné pouze za
   podmínky,  že  jejich koncentrace v bazénové vodě bude minimálně stejně
   účinná  jako  požadované koncentrace volného chloru stanovené v příloze
   č.  8  k  této vyhlášce. Ke zjištění stejné účinnosti se použije postup
   uvedený  ve  vyhlášce  č.  409/2005  Sb., příloha č. 4 A - s tím, že se
   testuje  účinnost  přípravku  také  ve  zkušebním  intervalu  1  minuty
   působení přípravku a že paralelně probíhá test s chlorovým přípravkem s
   požadovanými   koncentracemi   volného  chloru.  Dezinfekční  přípravky
   (chlor),  případně  další  chemikálie  se  dávkují pouze do příslušného
   místa  (stanoveného  v  provozním  řádu)  v  recirkulačním systému mimo
   bazén, nikdy ne přímo do bazénu nebo do plovoucích bójí.

   § 26

   Jakost vody v bazénech umělých koupališť

   (1)  Voda v bazénech umělých koupališť musí být upravena tak, aby jejím
   použitím  nedošlo  k  poškození lidského zdraví, a to zejména působením
   choroboplodných  zárodků (patogenní či podmíněně patogenní agens původu
   bakteriálního,  virového  či  protozoálního  nebo  patogenní  kvasinky,
   plísně  či  toxické  sinice). Do bazénové vody se dále nesmí vyplavovat
   organismy,  které  se  mohou  rozmnožit  na  filtrech  nebo v jiné fázi
   úpravy.

   (2)  Ve  vodě  v  bazénech  umělých koupališť se chemické látky, včetně
   těch,  které byly použity nebo vznikly při procesech úpravy, dezinfekce
   a  recirkulace  bazénové vody, nesmí nacházet v koncentracích, které by
   mohly způsobit poškození lidského zdraví.

   (3)  Požadavky  na  jakost  vody  v  bazénech  umělých  koupališť  jsou
   stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

   § 27

   Místa pro odběr vzorků vody

   (1)  U  bazénů  s  délkou  větší než 26 m se pro mikrobiologický rozbor
   odebírá  samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po samostatném vzorku
   ve   všech   4  rozích  bazénu.  V  případě  5  po  sobě  následujících
   vyhovujících   mikrobiologických   nálezů   lze   pro   mikrobiologické
   vyšetření,  kromě  vzorku  na  přítoku,  dále  odebírat  jen 2 vzorky z
   protilehlých  rohů  bazénu;  v  případě  nevyhovujícího nálezu se počet
   vzorků  opět zvýší na 4. Pro vyšetření legionel lze použít tzv. slévaný
   vzorek,  který  se získá smísením vody odebrané ve 4 rozích a vyšetřené
   jako   jediný   vzorek.  Pro  rozbor  chemických  ukazatelů,  které  se
   nestanovují na místě, se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu
   a  slévaný  ze  všech  4 rohů bazénu. Měření ukazatelů stanovovaných na
   místě  odběru  se  provádí  ve  vzorcích  odebraných  z  jednoho místa,
   případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové
   vody.  Ukazatele,  které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném
   vzorku při rozboru prováděném provozovatelem nestanovují.

   (2)  Pro  mikrobiologický  rozbor vody z bazénů do délky 26 m včetně se
   odebírá  samostatný  vzorek  na  přítoku do bazénu a po jednom vzorku u
   obou  protilehlých  kratších  stran  bazénu. Pro vyšetření legionel lze
   použít  tzv.  slévaný  vzorek, který se získá smísením vody odebrané na
   obou protilehlých kratších stranách a vyšetřené jako jediný vzorek. Pro
   rozbor  chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá
   samostatný  vzorek  na  přítoku  do  bazénu  a  slévaný z odběru u obou
   protilehlých  kratších  stran bazénu. Měření ukazatelů stanovovaných na
   místě  odběru  se  provádí  ve  vzorcích  odebraných  z  jednoho místa,
   případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové
   vody.  Pokud je bazén vybaven hydromasážním cirkulačním okruhem, odběry
   vzorků  se  provádějí  v režimu zapnutých cirkulačních okruhů po jejich
   10minutovém  chodu. Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se
   v odebraném vzorku při rozboru prováděném provozovatelem nestanovují.

   (3) U bazénů nepravidelného tvaru s plochou hladiny větší než 500 m2 se
   postupuje  obdobně  jako  v odstavci 1, u bazénů nepravidelného tvaru s
   plochou hladiny 500 m2 a menší se postupuje obdobně jako v odstavci 2 s
   tím,  že  místa  pro odběr vzorků se stanoví individuálně tak, aby byla
   dostatečně   reprezentativní  pro  kvalitu  vody  v  celém  bazénu.  Ke
   stanovení  je  vhodné  využít  např.  barvicí  zkoušku  podle technické
   normy^9),  která  zjistí  způsob  proudění  vody  a  účinnost  výměny a
   směšování  vody  v  bazénu  a  označí rizikové místo z hlediska kvality
   vody,  kde by měl být vzorek odebírán. Provedení této zkoušky je vhodné
   také u ostatních bazénů.

   (4)  U  bazénů  s  objemem  menším  než  2  m3 se pro mikrobiologický i
   chemický  rozbor odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a jeden
   vzorek   uprostřed   bazénu.   Pokud  je  bazén  vybaven  hydromasážním
   cirkulačním  okruhem,  odběry  vzorků  se  provádějí v režimu zapnutých
   cirkulačních okruhů po jejich 10minutovém chodu.

   (5)  Vzorky  vody  z  bazénu  se  odebírají  15 cm pod hladinou. Vzorky
   upravené vody se odebírají ze vzorkovacího výtokového ventilu osazeného
   na  potrubí  před jejím vstupem do bazénu. Pokud je v areálu koupaliště
   více  bazénů  a do všech je rozváděna voda ze společné úpravny bazénové
   vody,  odebere  se vzorek upravené vody jen z jednoho místa. (6) Odběry
   jsou  prováděny  za  provozu  bazénu;  nejdříve  3  hodiny  po zahájení
   provozu,   jedná-li  se  o  kontrolu  prováděnou  provozovatelem,  nebo
   kdykoliv  během  provozu,  jedná-li  se  o  kontrolu prováděnou v rámci
   státního  zdravotního  dozoru.  Pokud  je  provoz  bazénu  kratší než 3
   hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí.

   (7)  Při  odběru vzorků vody a zjišťování hodnot ukazatelů jakosti vody
   se  postupuje  podle  českých  technických  norem ČSN EN ISO 5667-1 (75
   7051)  Jakost vod - odběr vzorků, část 1: Návod a návrh programu odběru
   vzorků  a pro způsoby odběru vzorků, ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost
   vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s
   nimi,  ČSN  ISO  5667-5  (75  7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5:
   Návod  pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí,
   ČSN   EN   ISO   19458   (75  7801)  Jakost  vod  -  odběr  vzorků  pro
   mikrobiologickou analýzu, pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.

   § 28

   Kontrola a hodnocení jakosti vody v bazénu umělého koupaliště

   (1)  Požadavky na četnost kontroly jsou stanoveny v příloze č. 9 k této
   vyhlášce.  Pokud  není  zajištěno  sledování  hodnot  obsahu  volného a
   vázaného  chloru  a redox potenciálu nepřetržitě automatickým měřicím a
   registračním systémem v bazénu nebo na odtoku vody z bazénu, stanoví se
   tyto  hodnoty  ve  vodě  bazénu  1 hodinu před zahájením provozu a dále
   každou   čtvrtou   hodinu.  Správný  chod  dezinfekčního  zařízení  bez
   automatického  chybového  hlášení se kontroluje 1 hodinu před zahájením
   provozu a dále nejméně každou druhou hodinu.

   (2)  Sledování  mikrobiologických  ukazatelů  ve  vodě  před vstupem do
   bazénu i v samotné vodě bazénu se provádí v četnosti stanovené přílohou
   č.  9  k  této vyhlášce pomocí referenčních metod stanovení uvedených v
   příloze  č. 8 k této vyhlášce. Průkaz rovnocennosti jiné než referenční
   metody laboratorní kontroly vody mikrobiologických ukazatelů se provede
   metodou uvedenou v článku 7.2 ČSN EN ISO 17994 (75 7016) - Jakost vod -
   Kritéria  pro  zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod. Limit
   nejvyšší přijatelné odchylky je 10 %.

   (3)  Jakost vody v bazénu se dále orientačně kontroluje nejméně třikrát
   denně  sledováním ukazatele průhlednost bazénové vody v nejhlubší části
   bazénu.  Teplota vody v bazénu a teplota vzduchu v hale se měří alespoň
   třikrát denně, a to před zahájením provozu a po 4 a 8 hodinách provozu,
   a  vyznačuje  se  na  tabuli  umístěné  na viditelném místě, nebo jiným
   průkazným způsobem.

   (4) Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů jakosti bazénové vody
   prováděné  provozovatelem  musí  být zaznamenávány do provozního deníku
   nebo  do  elektronické  databáze.  Dále  musí  být  v  provozním deníku
   zaznamenán čas zahájení provozu.

   (5)  V  případě  překročení  nejvyšší  mezní  hodnoty  na  kterémkoli z
   odběrových míst nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je nutno
   okamžitě vyšetřit příčinu a přijmout účinná opatření k nápravě. Do doby
   odstranění závad nelze provozovat koupání.

   (6)  Protokol  o  výsledku  laboratorní  kontroly  musí být předán do 4
   pracovních  dnů  ode  dne  odběru  vzorku  příslušnému  orgánu  ochrany
   veřejného  zdraví.  V  případě,  že  je  proveden  odběr  na  stanovení
   ukazatele

   Legionella spp.
   ,  musí být předán výsledek tohoto stanovení nejpozději čtrnáctý den po
   provedení odběru.

   § 29

   V areálu umělého koupaliště je nutno zajistit rozvod pitné vody.

   § 30

   Šatny umělých koupališť a saun

   (1) Kapacita šaten musí odpovídat kapacitě umělého koupaliště. Kapacita
   šatny sauny musí odpovídat dvojnásobku počtu míst prohřívárny (§ 35).

   (2)   U   nekrytých  umělých  koupališť  lze  namísto  šaten  vybudovat
   převlékací kabiny. Půdorysná plocha jedné převlékací kabiny u nekrytých
   i krytých koupališť musí být nejméně 1,5 m2.

   (3)  Šatny  u  krytých umělých koupališť musí být provozně odděleny pro
   návštěvníky, kteří se jdou koupat, od ostatních návštěvníků.

   (4)  Počet sprch se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště. U krytých
   umělých  koupališť musí být pro příchod zachováno pořadí šatna, sprchy,
   bazén,  pro  odchod pořadí bazén, sprchy, osušovna, šatna, přičemž tyto
   úseky musí být stavebně odděleny.

   (5)  Podlahy  a  stěny  šaten  musí být z hladkého, snadno čistitelného
   materiálu.  Podlahy  musí  mít  protiskluzovou  úpravu^3)  a  musí  mít
   dostatečný  spád  směrem  k  odvodňovacímu  systému. Mezistěny musí být
   ukončeny  alespoň 15 cm nad podlahou, rohy a kouty obvodových stěn musí
   být zaoblené. U nově budovaných nebo rekonstruovaných staveb musí být i
   rohy a kouty mezi stěnami a podlahou zaoblené.

   (6)   Vybavení   převlékacích  šaten  a  převlékacích  kabin  musí  být
   nenasákavé a snadno omyvatelné.

   (7)  Skříňky  na  šaty  a  obuv musí být z hladkého, vlhku vzdorujícího
   materiálu a u šaten krytých bazénů a saun musí být dobře větratelné.

   § 31

   Sprchy a záchody umělých koupališť a saun

   (1)  U  krytých  umělých koupališť je nutno zajistit pro 15 návštěvníků
   alespoň  1  sprchu,  u umělých koupališť nekrytých alespoň 1 sprchu pro
   100  návštěvníků;  v  sauně  alespoň 1 sprchu na 4 místa v prohřívárně.
   Sprchy  umělých  koupališť  pro  muže  a  ženy  musí být oddělené^3). V
   případě  malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit
   sprchy společné.

   (2)  Stěny  sprch musí být obloženy obkladačkami nebo jiným omyvatelným
   materiálem  do  výše minimálně 2 m. Stropy a stěny ve sprchách musí být
   nad omyvatelnou částí omítnuty omítkou s protiplísňovým přípravkem.

   (3)  Záchody  se  umisťují  tak, aby návštěvník při návratu do bazénové
   haly procházel prostorem sprch. Pokud budou záchody umístěny také přímo
   u bazénu, musí být vybaveny sprchou. V případě malého zařízení do počtu
   nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit záchody společné.

   (4)  Podlahy  sprch  a záchodů musí být ze snadno omyvatelného a snadno
   dezinfikovatelného  materiálu  s  protiskluzovou  úpravou^3),  u  sprch
   vyspádovány  ve  směru  k  odvodňovacímu  systému,  jehož  poloha  musí
   zabezpečit   dobré   podmínky   pro  údržbu.  U  nově  budovaných  nebo
   rekonstruovaných  staveb  musí být rohy a kouty mezi stěnami a podlahou
   zaoblené.

   § 32

   Úklid

   (1)  Umělá  koupaliště  a  sauny  musí být udržovány v čistotě. Záchody
   včetně  sedátek, sprchy a šatny musí být proto uklízeny a dezinfikovány
   podle  potřeby,  při  provozu  zařízení minimálně jednou denně. Použité
   dezinfekční  přípravky  se musí střídat podle zastoupené aktivní účinné
   látky  a  při  jejich  aplikaci  se musí dodržovat předepsaná expoziční
   doba, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií.

   (2)  U  staveb nově vybudovaných nebo rekonstruovaných musí být zřízena
   úklidová místnost s tekoucí vodou.

   § 33

   Požadavky  na  mikroklimatické  podmínky,  osvětlení  a vnitřní ovzduší
   bazénové haly

   (1)  Požadavky na mikroklimatické podmínky, osvětlení a vnitřní ovzduší
   bazénové  haly  krytých  koupališť  jsou uvedeny v příloze č. 12 k této
   vyhlášce.

   (2)  Pro  pořádání  plaveckých  soutěží či jiných organizovaných akcí v
   bazénech  o  délce 50 m se intenzita umělého osvětlení řídí technickými
   normami^11).

   (3)  Všechny  místnosti  a prostory objektů krytých a nekrytých umělých
   koupališť  musí  být  větrány;  pokud  nestačí přirozená výměna vzduchu
   okny,  musí  být  výměna  vzduchu  zajištěna  nuceným větráním. Větrání
   záchodů musí být podtlakové.

   § 34

   Prohřívárna sauny

   (1)  Prostor  prohřívárny na jednu osobu musí být nejméně 2 m^3. Světlá
   výška  prohřívárny  musí být nejméně 210 cm. Prohřívárna musí být dobře
   tepelně izolována s parotěsnou zábranou. Vlastnosti použitých materiálů
   v prohřívárně se nesmějí vlivem tepla a vlhkosti měnit.

   (2)  Stěny i strop prohřívárny se obkládají materiálem dobře izolujícím
   teplo  a  dobře absorbujícím vlhkost, nejlépe kvalitním vyschlým dřevem
   na  povrchu  obroušeným, bez smolných ložisek. Dveře jsou z průhledného
   materiálu  nebo  se zaskleným okénkem, s dřevěným madlem z obou stran a
   musí se otvírat ven, bez použití zámkové sklapky. Dveře musí spolehlivě
   umožnit  východ  z  prohřívárny.  Žádné  dřevo  v prohřívárně nesmí být
   impregnováno,  napuštěno  nebo  nalakováno,  s výjimkou venkovní plochy
   dveří a stěn.

   (3)  Prohřívárna  musí  být  vybavena  alespoň jedním stupněm dřevěných
   pryčen  o šířce nejméně 50 cm, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn
   nejméně 120 cm od stropu. Na osobu se podle kapacity prohřívárny počítá
   s  1  m  délky  plošiny.  Sedací  plochy  musí  být  zhotoveny  z  latí
   připevněných  zespodu  nebo  se zapuštěnými a zakrytými hlavami šroubů.
   Jednotlivé  díly  plošin  musí být vyjímatelné o maximální hmotnosti 15
   kg.  V  prohřívárně  nesmí být žádné kovové předměty nebo součástky, se
   kterými by mohla saunující se osoba přijít do styku.

   (4)  Podlaha  musí  být z dobře omyvatelných materiálů s protiskluzovou
   úpravou^3)  a vyspádována k podlahové vpusti. Podlahová vpusť se umístí
   mimo prostor prohřívárny, u saunových dveří se nezhotovuje práh nebo se
   pod  ním  ponechává  volný  prostor,  aby bylo umožněno odtékání vody z
   prohřívárny  při  jejím  úklidu.  V případě umístění podlahové vpusti v
   prohřívárně  musí  vpusť  svým  konstrukčním  řešením zabránit vniknutí
   pachů z kanalizačního systému do prohřívárny.

   (5)   Saunové   topidlo  musí  být  zajištěno  proti  náhodnému  dotyku
   saunujících  se osob. Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí
   být  omezen  konstrukcí topidla nebo vhodnými kryty. U topidel na pevná
   či  plynná  paliva  se  do  prostoru prohřívárny umisťuje pouze tepelný
   výměník,  případně  konstrukce  topidla  musí  zajišťovat pouze obsluhu
   zvenčí  prohřívárny.  Kouřovod a související zařízení musí být umístěny
   mimo prostor prohřívárny.

   (6)  Prohřívárna  musí  být dostatečně větratelná, s možností regulace.
   Musí   být   dostatečně   osvětlena  a  opatřena  nouzovým  osvětlením.
   Osvětlovací  tělesa  musí  byt  umístěna  tak,  aby  nedošlo k ohrožení
   saunujících se osob.

   § 35

   Ochlazovna sauny

   (1)  K  ochlazení  těla  se  zřizuje  vnější  nebo  vnitřní ochlazovna,
   popřípadě obojí současně.

   (2) Vnitřní ochlazovnu tvoří ochlazovací sprcha, případně v kombinaci s
   ochlazovacím bazénem s minimální hloubkou 50 cm nebo jiným ochlazovacím
   zařízením.  Bazén a sprchovací zařízení jsou umístěny uvnitř objektu, v
   blízkosti  prohřívárny.  Stěny  a  dno  bazénu  musí být opatřeny dobře
   omyvatelným   povrchem.   Povrch   musí   být  hladký  a  nepórovitý  s
   protiskluzovou úpravou dna. Bazén musí být ve výši hladiny vody opatřen
   přelivným  žlábkem,  s  výpustí  do  úpravny  bazénové  vody, nebo přes
   sifonový  uzávěr,  pokud  ústí do kanalizace. Během provozu bazénu musí
   být  voda trvale přiváděna ke dnu a odtékat přepadem. Dno musí mít spád
   k  výpustnímu  otvoru.  Vstup  do  bazénu  musí  být opatřen schůdky se
   zábradlím či vstupním žebříkem s madly. Podlaha v okolí bazénu musí mít
   protiskluzovou úpravu^3) se spádem k podlahovým vpustím.

   (3) Voda v bazénu nebo ve sprchách ochlazovny musí odpovídat požadavkům
   stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích s výjimkou teploty
   a  musí plnit ochlazovací efekt. Chemický a mikrobiologický rozbor vody
   se  provádí  jednou  zaměsíc  v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 k této
   vyhlášce.  Chemické  vyšetření,  s  výjimkou  stanovení  obsahu volného
   chloru  u bazénů vybavených dezinfekčním zařízením, není nutné provádět
   v  případě bazénů, v nichž je voda neustále a úměrně návštěvnosti denně
   obměňována pitnou vodou (minimálně 30 l na jednoho návštěvníka sauny) a
   které jsou denně čištěny a nově naplňovány, a v ochlazovacích sprchách,
   které jsou napojeny na rozvod pitné vody.

   (4)  Voda  v bazénu může recirkulovat jen za předpokladu jejího stálého
   chlorování a průběžné obměny vody v množství minimálně 30 l ředící vody
   na  návštěvníka  a den. Koncentrace volného chloru musí být udržována v
   rozmezí  0,3  mg/l  až  0,6  mg/l  vody  a  minimálně  jedenkrát  denně
   kontrolována.  Pokud je ochlazovací bazén vybaven recirkulační úpravnou
   vody, vztahují se na jeho provoz ustanovení jako na plavecké bazény.

   (5) Vnější ochlazovnu tvoří venkovní prostor pro ochlazování těla vodou
   nebo  vzduchem  spojený  s  ostatními  prostorami  sauny.  Je  vybavena
   lavicemi z hladkého, snadno omyvatelného materiálu, a v případě zřízení
   bazénu  ve vnější ochlazovně musí tento bazén odpovídat požadavkům této
   vyhlášky.  Pro  zimní období je nutné zajistit přístupovou komunikaci k
   bazénu  proti  namrzání,  nebo jinak zabezpečit proti úrazu způsobenému
   uklouznutím.

   § 36

   Odpočívárna sauny

   Velikost   odpočívárny  musí  činit  minimálně  2  m2  na  jedno  místo
   prohřívárny.  Odpočívárna musí být vybavena lehátky nebo křesly v počtu
   odpovídajícím  kapacitě  prohřívárny, s omyvatelným povrchem. Podlaha v
   odpočívárně  musí  být  snadno čistitelná. Teplota vzduchu je uvedena v
   příloze č. 13 k této vyhlášce.

   § 37

   Další požadavky na prostorové řešení sauny

   (1)  Pro  ukládání  čisticích  a  dezinfekčních  prostředků  se zřizuje
   úklidová  místnost,  větratelná,  vybavená výlevkou s teplou a studenou
   vodou.  Stěny  musí  být  opatřeny  snadno omyvatelným povrchem do výše
   minimálně 180 cm od podlahy.

   (2)  V saunách s výdejem prádla musí být čisté a použité prádlo uloženo
   odděleně ve zvláštním prostoru. Není-li použité prádlo denně expedováno
   do  prádelny,  musí  být  zajištěna  možnost  jeho sušení v místnosti k
   tomuto  účelu  vyhrazené;  lze  využít  i provozní prostory po skončení
   provozu pro návštěvníky.

   § 38

   Mikroklimatické podmínky saun

   (1)  Požadavky  na  mikroklimatické  podmínky  a  osvětlení  saun  jsou
   upraveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

   (2)  V  prohřívárně  musí  být  instalován  minimálně  jeden teploměr s
   rozsahem  do 130 st. C, který musí být umístěn nejméně 1 m od tepelného
   zdroje, maximálně ve výšce 200 cm nad podlahou.

   § 39

   Čištění a úklid sauny

   (1)  Nejméně  jednou  denně,  a to zejména po skončení provozu, se musí
   všechny   prostory   sauny   umýt   vodou   s  čisticím  prostředkem  a
   vydezinfikovat.  Podlaha a pryčny prohřívárny se musí pravidelně setřít
   čistou  vodou,  nejméně  dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné
   části  stěn,  šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod.
   se   dezinfikují   nejméně  jednou  za  týden.  Prohřívárna  se  čistí,
   dezinfikuje  a  větrá  po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat
   dveře otevřeny.

   (2)  Voda  z  ochlazovacího bazénu bez recirkulace se denně po skončení
   provozu  vypustí,  stěny  a  dno  se  mechanicky vyčistí, vydezinfikují
   dezinfekčním  přípravkem  a  řádně  vystříkají  čistou  vodou. Bazény s
   recirkulací musí být mechanicky čištěny minimálně jedenkrát týdně.

   § 40

   Písek v pískovištích venkovních hracích ploch

   Hygienické  limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění
   písku  užívaného  ke  hrám  dětí  v  pískovištích na venkovních hracích
   plochách  určených  pro  hry  dětí jsou upraveny v příloze č. 14 k této
   vyhlášce.  Součástí  provozního řádu ve smyslu § 13 odst. 2 zákona bude
   doklad  o  tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm
   neobsahuje  chemické  látky  v  takovém  množství,  které  by mohlo být
   zdrojem  zdravotního  rizika;  hygienické  limity  vybraných chemických
   prvků jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce tabulce 2.

   § 41

   Přechodná a závěrečná ustanovení

   (1) Při posuzování a klasifikaci mikrobiologických rozborů se postupuje
   podle § 9 odst. 3 věty druhé a třetí nejdéle do 31. prosince 2014.

   (2)  Ustanovení  § 20 odst. 1 věty třetí platí pro stavby nově budované
   po dni nabytí účinnosti této vyhlášky nebo stavby rekonstruované.

   (3) Do 31. prosince 2012 lze místo ukazatele TOC uvedeného v příloze č.
   8  k  této  vyhlášce  sledovat  ukazatel  CHSK-Mn  s limitní hodnotou v
   bazénové  vodě  během provozu 2 mg/l nad hodnotu plnící vody; absolutní
   hodnota v upravené vodě před vstupem do bazénu nesmí překročit 3 mg/l.

   § 42

   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1.  Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
   koupaliště,  sauny  a hygienické limity písku v pískovištích venkovních
   hracích ploch.

   2.  Vyhláška  č. 292/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb.,
   kterou   se   stanoví  hygienické  požadavky  na  koupaliště,  sauny  a
   hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

   § 43

   Účinnost

   Tato  vyhláška  nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 12
   odst.  1,  který  nabývá účinnosti dnem 24. března 2012, a § 25 odst. 3
   části  věty  za  středníkem,  který  nabývá účinnosti dnem 31. prosince
   2015.

   Ministr:

   doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

   Příloha 1

   Mikrobiologické ukazatele jakosti vody v přírodních koupalištích


-------------------------------- --------------------------------------------------------------
                 A                      B           C          D  E
-------------------------------- --------------------------------------------------------------
             ukazatel                Výborná      Dobrá    Přijatelná     referenční metody
                                     jakost      jakost      jakost            rozboru
-------------------------------- --------------------------------------------------------------
1 střevní enterokoky (KTJ/100 ml)    200 (*)     400 (*)    330 (**)    ČSN EN ISO 7899-1(***)
                                                                        nebo ČSN EN ISO 7899-2
-------------------------------- --------------------------------------------------------------
2  Escherichia coli (KTJ/100 ml)     500 (*)    1 000 (*)   900 (**)    ČSN EN ISO 9308-3(***)
                                                                        nebo ČSN EN ISO 9308-1
-------------------------------- --------------------------------------------------------------

   (*) Na základě vyhodnocení 95. percentilu.

   (**) Na základě vyhodnocení 90. percentilu.

   (***)  V  případě  použití těchto metod je ukazatel udáván v jednotkách
   MPN/100  ml.  MPN  znamená  nejpravděpodobnější  počet  (most  probable
   number).

   Při     percentilovém    zpracování    logaritmicko-normální    hustoty
   pravděpodobnosti  (v  dekadických  logaritmech) mikrobiologických údajů
   získaných  z jednoho monitorovacího místa se hodnoty percentilů stanoví
   takto:

   1.  Pro každou hodnotu ze sestaveného souboru údajů se vypočítá hodnota
   dekadického  logaritmu  (log10). Je-li zjištěna nulová hodnota, použije
   se  místo  toho  dekadický  logaritmus  nejnižší  meze  detekce použité
   analytické metody.

   2. Vypočte se aritmetický průměr logaritmovaných hodnot (mý)

   3. Vypočte se směrodatná odchylka logaritmovaných hodnot (sigma).

   4.  Hodnoty  90.  a  95.  percentilu  hustoty  pravděpodobnosti  dat se
   vypočítají z následujících vztahů

   a) 90. percentil = antilog(mý+1,282 sigma) = 10(mý+1,282 sigma).

   b) 95. percentil = antilog(mý+1,65 sigma) = 10(mý+1,65 sigma).

   Příloha 2

   Pravidla  pro  zacházení  se  vzorky pro mikrobiologické rozbory vody v
   přírodních koupalištích

   1.

   Místo vzorkování

   Vzorky  se  odebírají  z  hloubky  30 cm pod hladinou ve vodě, která má
   hloubku nejméně 1 metr.

   2.

   Sterilizace nádob na vzorky

   Nádoby na vzorky musí:

   -  být  sterilizovány  v  autoklávu při 121 °C po dobu nejméně 15 minut
   nebo

   -  projít  suchou  sterilizací  při  170 °C +/- 10 °C po dobu nejméně 1
   hodiny nebo

   - být ozářené nádoby na vzorky odebrané přímo od výrobce.

   3.

   Vzorkování

   Objem  nádoby  na  vzorky  závisí  na  množství vody potřebné pro každý
   kontrolovaný ukazatel. Minimální obsah činí zpravidla 250 ml. Nádoby na
   vzorky   musí  být  z  průhledného  a  nezabarveného  materiálu  (sklo,
   polyetylen  nebo  polypropylen).  Aby se předešlo neúmyslné kontaminaci
   vzorku,  musí  osoba odebírající vzorek použít aseptický postup, aby se
   zachovala  sterilita  nádob  na  vzorky.  Postupuje-li  se  řádně, není
   zapotřebí  dalšího  sterilního vybavení (například sterilní chirurgické
   rukavice,  použití  kleští  nebo  tyčí),  je  však  nutno  též  zamezit
   kontaminaci  odebírané  vody  z  recipientu.  Vzorek  je nutno zřetelně
   označit  nesmazatelnou  barvou  na  nádobě na vzorek a na formuláři pro
   vzorkování.

   4.

   Uskladnění a doprava vzorků před rozborem

   Vzorky  vody  je  nutno  chránit  během  celé  přepravy před vystavením
   světlu,  zejména  přímému  slunečnímu  záření.  Vzorek  je  třeba až do
   příjezdu  do  laboratoře  uchovávat  v  chladícím  boxu nebo chladničce
   (podle klimatických podmínek) při teplotě okolo 4°C. Potrvá-li přeprava
   do  laboratoře  pravděpodobně  déle  než  4 hodiny, je nutná přeprava v
   chladničce.  Doba  mezi odběrem vzorku a provedením rozboru musí být co
   nejkratší.  Doporučuje  se  provést  rozbor vzorku tentýž pracovní den.
   Není-li to z praktických důvodů možné, vzorky se zpracují nejpozději do
   24 hodin. Mezitím se uchovávají v temnu při teplotě 4 °C +/-3 °C.

   Příloha 3

   Posuzování a klasifikace vody ke koupání v přírodních koupalištích

   Nevyhovující jakost

   Voda  ke  koupání se klasifikuje jako „nevyhovující“, jsou-li v souboru
   údajů  o  jakosti  vod ke koupání za poslední posuzované období hodnoty
   90. percentilu výsledků mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze
   č.  1  k  této  vyhlášce  vyšší  než  hodnoty  pro „přijatelnou jakost“
   stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce sloupci D.

   Přijatelná jakost

   Voda ke koupání se klasifikuje jako voda s „přijatelnou jakostí“:

   1.  jsou-li  v  souboru  údajů  o  jakosti  vod  ke koupání za poslední
   posuzované  období  hodnoty  90.  percentilu výsledků mikrobiologických
   ukazatelů  stejné  nebo  nižší  než  hodnoty  pro  „přijatelnou jakost“
   stanovené v příloze č. 1 sloupci D a

   2.  je-li  voda  ke  koupání  náchylná  ke krátkodobému znečištění, pod
   podmínkou, že:

   i)  byla  přijata  přiměřená  řídící  opatření, včetně dohledu, systému
   včasného  varování  a  monitorování,  aby  se  pomocí  upozornění  nebo
   případně  zákazu  koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni
   znečištění;

   ii)  jsou  přijata  přiměřená řídící opatření, aby se předešlo příčinám
   znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

   iii) počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období
   odhlédnuto  z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15
   %  celkového  počtu  vzorků, jak je stanoveno v monitorovacím kalendáři
   pro  toto  období,  nebo  nejvýše  jeden vzorek v koupací sezoně, podle
   toho, které číslo je vyšší.

   Dobrá jakost

   Voda ke koupání se klasifikuje jako „dobrá“:

   1.  jsou-li  v  souboru  údajů  o  jakosti  vody ke koupání za poslední
   posuzované  období  hodnoty  95. percentilu mikrobiologických ukazatelů
   stejné  nebo  nižší než hodnoty pro „dobrou jakost“ stanovené v příloze
   č. 1 sloupci C a

   2.  je-li  voda  ke  koupání  náchylná  ke krátkodobému znečištění, pod
   podmínkou, že:

   i)  byla  přijata  přiměřená  řídící  opatření, včetně dohledu, systémů
   včasného  varování  a  monitorování,  aby  se  pomocí  upozornění  nebo
   případně  zákazu  koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni
   znečištění;

   ii)  jsou  přijata  přiměřená řídící opatření, aby se předešlo příčinám
   znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

   iii) počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období
   odhlédnuto  z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15
   %  celkového  počtu  vzorků, jak je stanoveno v monitorovacím kalendáři
   pro  toto  období,  nebo  nejvýše  jeden vzorek v koupací sezoně, podle
   toho, které číslo je vyšší.

   Výborná jakost

   Voda ke koupání se klasifikuje jako „výborná“:

   1.  jsou-li  v  souboru  údajů  o  jakosti  vody ke koupání za poslední
   posuzované  období  hodnoty  95. percentilu mikrobiologických ukazatelů
   stejné nebo nižší než hodnoty pro Dvýbornou jakost“ stanovené v příloze
   č. 1 sloupci B a

   2.  je-li  voda  ke  koupání  náchylná  ke krátkodobému znečištění, pod
   podmínkou, že:

   i)  byla  přijata  přiměřená  řídící  opatření, včetně dohledu, systémů
   včasného  varování  a  monitorování,  aby  se  pomocí  upozornění  nebo
   případně  zákazu  koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni
   znečištění;

   ii)  jsou  přijata  přiměřená řídící opatření, aby se předešlo příčinám
   znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

   iii) počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období
   odhlédnuto  z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15
   %  celkového  počtu  vzorků, jak je stanoveno v monitorovacím kalendáři
   pro  toto  období,  nebo  nejvýše  jeden vzorek v koupací sezoně, podle
   toho, které číslo je vyšší.

   Pro  informování  o  klasifikaci  vod  ke koupání se zavádí následující
   značky

   Příloha 4

   Tabulka č. 1:

   Ukazatele  a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšenou
   pravděpodobností rozmnožení sinic
------------------------------------- -------------------------
              Ukazatel     Jednotka      Limit     Vysvětlivky
------------------------------------- -------------------------
     1      průhlednost       m            1            1
     2      vodní květ      stupeň         0            2
------------------------------------- -------------------------

   Vysvětlivky
   :

   1.  Pokud  je  evidentně  snížení  průhlednosti způsobeno anorganickými
   částicemi, není nutné zahajovat sledování sinic podle tabulky č. 2.

   2.  Stanovení  se  provádí  při  odběru vzorku podle ČSN 757717, kde je
   uvedena následují stupnice:
-------------------- -----------------------------------------------------------------
Stupeň Výskyt         Popis
-------------------- -----------------------------------------------------------------
  0    Žádný          Sinice nejsou pouhým okem pozorovatelné

  1    Pozorovatelný  Ve vodě jsou zjistitelné ojedinělé zelené vločky, kolonienebo
                      jednotlivá vlákna.

  2    Hojný          Při  břehu se vyskytují slabší příhladinové shluky sinicnebo
                      je  ve  vodním sloupci rozptýleno větší množství koloniínebo
                      jednotlivých vláken sinic.

  3    Masový         Výskyt silných příhladinových květů velkého rozsahu. Na  břehu
                      může   být   naplaveno  větší  množství  zeleného   kašovitého
                      materiálu.
-------------------- -----------------------------------------------------------------


   Tabulka č. 2:

   Ukazatele  a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšeným
   rizikem vzniku masového rozvoje sinic
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------
   Ukazatel                     Jednotka     I. stupeň   II. stupeň   III. stupeň    Vysvětlivky
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------
1a sinice                       buňky/ml      20 000      100 000       250 000         1, 5
1b sinice                        mm3/l           2           10            20         1, 5
2  chlorofyl-a                  mikrog/l        10           50           100         2, 5
3  vodní květ                    stupeň                                    2          3
4  mikroskopický obraz          4
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------

   Vysvětlivky
   :

   1.  Stačí  vyjádření  pouze jedním způsobem (buňky/ml nebo jako buněčný
   objem).  Je-li  nutné zahuštění vzorku provádí se membránovou filtrací.
   Stanovení se provádí podle ČSN 75 7717.

   2.  Stanovení  se  provádí  podle  ČSN  ISO  10260 (75 75757). Pokud je
   stanovení chlorofylu-a provedeno pomocí metody, která umožňuje odlišení
   sinic  od  řas (fluorometrie, HPLC), není nutno provádět mikroskopickou
   kvantifikaci sinic a postačí stanovení ukazatele „Mikroskopický obraz“.

   3.  Stanovení  se  provádí  při  odběru  vzorku  podle  ČSN 757717 (viz
   vysvětlivka 2 u tab. č. 1).

   4. Ukazatel „Mikroskopický obraz“ obsahuje slovní popis, ve kterém jsou
   uvedeny  především  dominantní  taxony  sinic, dále dominantní zástupci
   fytoplanktonu  a  jakékoli  další  informace,  které  mohou  přispět  k
   interpretaci výsledků.

   5.  Limity pro III. stupeň se týkají sinic, které netvoří výrazné vodní
   květy typicky

   Planktothrix agardhii
   . Pokud jsou dominantní druhy nanoplanktonní vláknité sinice (typicky z
   rodů

   Pseudanabaena, Limnothrix
   ) je nutno stanovit sinice jako objemovou biomasu (ukazatel 1b).

   Tabulka č. 3:

   Postup, pokud při předcházejícím hodnocení v probíhající koupací sezóně
   byly překročeny limitní hodnoty pro III. stupeň
--------------------------------------------- ----------------------------------------
   Předcházející          Aktuální hodnoty            Provedené        Vysvětlivky
    hodnocení               odpovídají                hodnocení
--------------------------------------------- ----------------------------------------
   III. stupeň              III. stupeň             III. stupeň
   III. stupeň              II. stupeň               II. stupeň
   III. stupeň               I. stupeň               II. stupeň
   III. stupeň              <I. stupeň               I. stupeň             1
--------------------------------------------- ----------------------------------------


   Vysvětlivky
   :

   1.  Došlo-li  prokazatelně  k výměně vody v nádrži (např. po povodni) a
   nehrozí  tudíž riziko z uvolněných toxinů sinic, není nutno přihlížet k
   předcházejícímu hodnocení.

   Příloha 5

   Postup  pro  vizuální sledování odpadu, dalšího znečištění a případného
   výskytu makroskopických řas v přírodních koupalištích

------------------------------- ------------------------------- ---------------------
                Ukazatel              Jednotka         Limit          Vysvětlivky
------------------------------- ------------------------------- ---------------------
     1  znečištění odpady             stupeň             1              1, 3, 4
     2  přírodní znečištění           stupeň             2              2, 3, 4
------------------------------- ------------------------------- ---------------------

   Vysvětlivky
   :

   1.  Za  odpady se považují produkty lidské činnosti např. zbytky dehtu,
   sklo, plasty, guma, prkna a další odpad.

   2.  Za  přírodní  znečištění se považují například zbytky suchozemských
   rostlin (ulomené větve, kmeny, listy, odkvetlé květy, posekaná tráva) a
   makroskopické  vodní  organismy  nebo  jejich  zbytky  (vláknité řasy a
   ulomené  stonky  a  listy  vodních rostlin, mrtvé ryby) nashromážděné v
   blízkosti  břehu. Živé vyšší vodní rostliny přirozeně rostoucí na části
   přírodního koupaliště nejsou považovány za znečištění.

   3.  Vizuální  sledování  je nutné provádět nejen v bezprostředním okolí
   monitorovacího  místa,  ale,  pokud  je  to  možné,  podél celého břehu
   koupaliště.  Předmětem  zkoumání  je pouze znečištění, které se nachází
   přímo ve vodě nebo v těsné blízkosti vody.

   4.  Výsledek  vizuálního  stanovení  zahrnuje  kvantitativní  vyjádření
   pomocí následující stupnice a v případech pozitivního nálezu (stupeň 1,
   2 nebo 3) i upřesnění o jaké znečištění se jednalo. Toto upřesnění musí
   být také součástí protokolu o zkoušce.
---------------------------- -----------------------------------------------------------
 Stupeň  Rozsah znečištění                            Popis
---------------------------- -----------------------------------------------------------
    0    Zanedbatelné        Žádné  znečištění  není přítomno nebo jen  v  zanedbatelné
                             míře (většinou přírodního původu.

    1    Mírné               Ojedinělý výskyt odpadků nebo přírodního znečištění, které
                             nemá významný vliv na rekreační využití koupaliště.

    2    Místy značné        Na  některých  místech je nahromaděno znečištění  takového
                             rozsahu  nebo  charakteru,  že  to  značně  omezuje   nebo
                             znemožňuje rekreační využití postižených částí koupaliště.

    3    Značné podél        Podél  celého  břehu  je nahromaděno  znečištění  takového
         celého břehu        rozsahu,  že  to značně omezuje nebo znemožňuje  rekreační
                             využití koupaliště.
---------------------------- -----------------------------------------------------------

   Příloha 6

   Pravidla pro souhrnné hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích

   Každý rozbor je vyhodnocen podle následujících pravidel:

   VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ
   (ukazatel „kvalita vody“ = 1)

   Obecný   popis:   Nezávadná   voda  s  nízkou  pravděpodobností  vzniku
   zdravotních   problémů  při  vodní  rekreaci  s  vyhovujícími  smyslově
   postižitelnými vlastnostmi.

   Značka:

   :)
   (barva značky modrá)

   Tohoto stupně se použije, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

   - Sinice nedosahovaly při posledním odběru hodnot I. stupně uvedených v
   příloze  č.  4 k této vyhlášce nebo se jedná o koupaliště, u něhož není
   třeba provádět sledování sinic podle § 6 odst. 2.

   - Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k
   této  vyhlášce  na  konci  uplynulé  koupací  sezóny byla jakost vody v
   koupališti klasifikována jako výborná.

   - Při posledním odběru nebyly zhoršeny smyslově postižitelné vlastnosti
   vody a průhlednost byla větší než 1 m.

   VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ S MÍRNĚ ZHORŠENÝMI VLASTNOSTMI
   (ukazatel „kvalita vody“ = 2)

   Obecný   popis:   Nezávadná   voda  s  nízkou  pravděpodobností  vzniku
   zdravotních   problémů  při  vodní  rekreaci  především  se  zhoršenými
   smyslově  postižitelnými  vlastnostmi,  v případě možnosti je vhodné se
   osprchovat.

   Značka:

   :)
   (barva značky zelená)

   Tohoto  stupně  se použije, je-li splněna alespoň jedna z následujících
   podmínek,  ale  jakost  vody  jinak  odpovídá kategorii „Voda vhodná ke
   koupání“:

   - Sinice nedosahovaly při posledním odběru hodnot I. stupně uvedených v
   příloze  č.  4 k této vyhlášce nebo se jedná o koupaliště, u něhož není
   třeba provádět sledování sinic podle § 6 odst. 2.

   - Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k
   této  vyhlášce  na  konci  uplynulé  koupací  sezóny byla jakost vody v
   koupališti klasifikována jako výborná.

   -  Průhlednost  při  posledním  odběru  byla  menší  než  1  m. Snížená
   průhlednost  se  nehodnotí,  pokud  je  způsobena pro lokalitu typickým
   přirozeným zákalem, který však nemá původ v přítomných organismech. Při
   snížené průhlednosti je však ztížena záchrana tonoucích.

   -  Voda  v  koupališti  byla  při  posledním  odběru  znečištěna odpady
   (ukazatel  1 přílohy č. 5 k této vyhlášce) na úrovni stupně 1 a/nebo je
   přítomno  znečištění  přírodního původu (ukazatel 2 přílohy č. 5 k této
   vyhlášce), na úrovni stupně 2.

   - Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k
   této  vyhlášce  na  konci  uplynulé  koupací  sezóny byla jakost vody v
   koupališti klasifikována jako dobrá.

   ZHORŠENÁ JAKOST VODY
   (ukazatel „kvalita vody“ = 3)

   Obecný popis: Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů
   při  vodní  rekreaci,  u  některých  vnímavých  jedinců by se již mohly
   vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

   Značka:

   :)
   (barva značky oranžová)

   Tohoto  stupně  se použije, je-li splněna alespoň jedna z následujících
   podmínek,  ale  žádné vlastnosti neodpovídají kategoriím „voda nevhodná
   ke koupání“ a „zákaz koupání“:

   - Nálezy sinic a chlorofylu-a z posledního rozboru překročily limity I.
   stupně stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

   -  Po  vyhodnocení  mikrobiologických  ukazatelů  z přílohy č. 1 k této
   vyhlášce na konci uplynulé koupací sezóny byla jakost vody v koupališti
   klasifikována jako přijatelná.

   -  Jsou-li  s  vodní  rekreací  prokazatelně spojeny alergické reakce u
   citlivých   jedinců,   ale  zjištěné  hodnoty  ukazatelů  jakosti  vody
   odpovídají  kategoriím  „Voda  vhodná pro koupání“ nebo „Voda vhodná ke
   koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi“.

   VODA NEVHODNÁ KE KOUPÁNÍ
   (ukazatel „kvalita vody“ = 4)

   Obecný  popis:  Voda  neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele
   představuje  zdravotní  riziko,  koupání  nelze  doporučit  zejména pro
   citlivé jedince uvedené v § 10 odst. 2.

   Značka:

   :(
   (barva značky červená)

   Tohoto  stupně  se použije, je-li splněna alespoň jedna z následujících
   podmínek, ale žádné vlastnosti neodpovídají kategorii „zákaz koupání“:

   -  Pokud  nálezy  sinic  a chlorofylu-a z posledního rozboru překročily
   limity II. stupně stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

   -  Po  vyhodnocení  mikrobiologických  ukazatelů  z přílohy č. 1 k této
   vyhlášce na konci uplynulé koupací sezóny byla jakost vody v koupališti
   klasifikována jako nevyhovující.

   -  Voda  v  koupališti  byla  při  posledním  odběru  znečištěna odpady
   (ukazatel  1  přílohy  č.  5 k této vyhlášce) na úrovni stupně 2 nebo 3
   a/nebo  je přítomno znečištění přírodního původu (ukazatel 2 přílohy č.
   5 k této vyhlášce), na úrovni stupně 3.

   -  Některé  další smyslově postižitelné vlastnosti jako zápach, olejový
   film,  pěna na hladině jsou takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno
   rekreační využití lokality.

   VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ-ZÁKAZ KOUPÁNÍ
   (ukazatel „kvalita vody“ = 5)

   Obecný  popis:  Voda  neodpovídá  hygienickým požadavkům a hrozí akutní
   poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

   Značka:

   :(
   (barva značky černá)

   Tohoto  stupně  se použije, je-li splněna alespoň jedna z následujících
   podmínek:

   -  Při posledním odběru došlo k překročení limitních hodnot III. stupně
   pro ukazatele vodní květ nebo sinice a chlorofyl-a (ve shodě s přílohou
   č. 4 k této vyhlášce). Koupaliště je řazeno k tomuto stupni i v případě
   výskytu  vodního  květu  překračující  limitní hodnoty III. stupně mimo
   standardní  odběrové místo, pokud existuje reálná možnost jeho rychlého
   přemístění  na  standardní  odběrové  místo v případě změny směru větru
   nebo v případě výskytu sinic netvořících vodní květy došlo k překročení
   limitních  hodnot  III.  stupně  pro ukazatele sinice a chlorofyl-a (ve
   shodě s přílohou č. 4 k této vyhlášce).

   -   Opakovaně   byla   překročena   hodnota   alespoň   pro   jeden   z
   mikrobiologických ukazatelů podle § 9 odst. 7.

   -  Existuje  odůvodněné  podezření,  že  může být vážně ohroženo zdraví
   koupajících  se,  zejména  při  nevysvětlitelném  masivním  úhynu ryb v
   koupališti,  i  když  ukazatele  jakosti  vody jsou v pořádku, nebo při
   zvýšeném  výskytu  akutního  onemocnění,  jehož  epidemiologické  znaky
   poukazují  na  vodu v koupališti jako zdroj nákazy, a to i v případech,
   kdy specifický původce není ve vodě prokázán.

   Odchylky z postupu
   :

   Pravidla uvedená v této příloze představují obecný postup pro hodnocení
   jakosti  vody  v  přírodních  koupalištích. V tomto postupu nemohou být
   zohledněny  všechny  okolnosti (odběru, rozboru, počasí apod.) a místní
   specifika  (charakter přírodního koupaliště a odběrového místa, znalost
   dalších  dat o jakosti vody, vývoj jakosti vody na hodnocené lokalitě v
   minulosti  apod.),  a proto jeho použití může být v některých případech
   problematické.  V  těchto  případech  je  možné  se  od  tohoto postupu
   odchýlit. Odchylky musí být vždy náležitě zdokumentovány a zdůvodněny.

   Prezentace výsledků souhrnného hodnocení veřejnosti

   Při  prezentaci souhrnného hodnocení veřejnosti podle § 12 odst. 2 musí
   informace obsahovat

   - značku

   - název kategorie

   - obecný popis kategorie

   -  zdůvodnění,  proč  byla voda zařazena do dané kategorie (neplatí pro
   kategorii  „Voda vhodná pro koupání“). Příklady zdůvodnění jsou uvedeny
   v tabulce:
-------------------- -----------------------------------------------------------
Kategorie              Příklady zdůvodnění
-------------------- -----------------------------------------------------------
voda vhodná
ke koupání
-------------------- -----------------------------------------------------------
mírně zhoršené         snížená průhlednost; znečištění odpadky; zápach vody;
vlastnosti vody        výskyt pěny
-------------------- -----------------------------------------------------------
zhoršená jakost vody   zvýšený výskyt sinic; zvýšený výskyt indikátorů
                       fekálního znečištění
-------------------- -----------------------------------------------------------
voda nevhodná ke       masový výskyt sinic; možnost vzniku vodních květů;
koupání                zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění
-------------------- -----------------------------------------------------------
zákaz koupání          vodní květ sinic; masový výskyt sinic; zvýšené riziko
                       nákazy infekčním onemocněním; výskyt ostrých předmětů
-------------------- -----------------------------------------------------------

   Zákaz koupání

   Pokud  je  vydán  trvalý zákaz koupání, k jeho prezentaci pro veřejnost
   (na  informačních  tabulích  poblíž  koupacích  vod případně i způsobem
   umožňujícím  dálkový  přístup)  se  využije  níže  uvedené bezpečnostní
   značení.  Toto  bezpečnostní  značení  se doporučuje použít i v případě
   vydání dočasného zákazu koupání nebo dočasného varování před koupáním.

   Příloha 7

   Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání
   vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody

   Tabulka č. 1:

   Požadavky na jakost zdroje vody
------------------------------------------------ ---------------------------------------
           Ukazatel         Jednotka    Limitní    Četnost             Metody
                                        hodnota
------------------------------------------------ ---------------------------------------
    Escherichia coli       KTJ/100 ml     30     1 x měsíčně     ČSN EN ISO 9308-3
                                                               nebo ČSN EN ISO 9308-1
------------------------------------------------ ---------------------------------------
    enterokoky             KTJ/100 ml     15     1 x měsíčně     ČSN EN ISO 7899-1
                                                               nebo ČSN EN ISO 7899-2
------------------------------------------------ ---------------------------------------

   Tabulka č. 2

   Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání
   vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
  Ukazatel          Jednotka          Limitní        Četnost               Metody              Vysvětlivky
                                      hodnota
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
 Escherichia       KTJ/100 ml           100          14denní          ČSN EN ISO 9308-3
    coli                                                           nebo ČSN EN ISO 9308-1
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Intestinální       KTJ/100 ml            50          14denní          ČSN EN ISO 7899-1
 enterokoky                                                        nebo ČSN EN ISO 7899-2
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
 Pseudomonas       KTJ/100 ml            10          14denní          ČSN EN ISO 16266
 aeruginosa
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
 průhlednost          metr               1           14denní           ČSN EN ISO 7027              1
                                                                       nebo TNV57340
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

   Vysvětlivky
   :

   1.  V  zóně pro neplavce až na dno. Pokud se objeví sinice ve významném
   množství,  postupuje  se jako u přírodních koupališť podle tabulky č. 2
   přílohy č. 4 k této vyhlášce.

   Příloha 8

   Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod
   v umělých koupalištích

----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
          Ukazatel                 Jednotka       Upravená voda              Bazénová voda během provozu                 Vysvětlivky
                                                   před vstupem
                                                    do bazénu             ------------------------------------------
                                                                            Mezní hodnota             Nejvyšší mezní
                         hodnota
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
Escherichia coli                  KTJ/100 ml            0  0                         *)                1
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
počet kolonií při 36°C             KTJ/1 ml             20 100                        *)                2
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
Pseudomonas aeruginosa            KTJ/100 ml            0  0                         *)                3
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
Staphylococcus aureus             KTJ/100 ml            0  0                        100                4
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
Legionella spp.                   KTJ/100 ml            10  10                       100                5
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
průhlednost                                                          nerušený průhled na celé dno
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
zákal                                 ZF 0,5                                          6
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
pH                                                                            6,5 - 7,6                                       7
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
celkový organický uhlík             mg /l                         2,5  mg/l nadhodnotu  plnící vody                          8
(TOC)
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
dusičnany                            mg/l                         20,0 mg/l nadhodnotu  plnící vody                         18
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
volný chlor                          mg/l                                     0,3 - 0,6                                   9,12, 19
                                                                              0,5 - 0,8                                   10,12,19
      0,7 - 1,0                                   11,12,19
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
vázaný chlor                         mg/l                           0,3             13, 19
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
ozon                                 mg/l             =<0,05=<0,05                                       14
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------
redox-potenciál
- v rozsahu pH 6,5 -7,3               mV              >= 750>= 700                                    15,16,17
- v rozsahu pH 7,3 - 7,6                              >= 770>= 720                                    15,16,17
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -----------------------

   *)  Překročení  nejvyšší  mezní  hodnoty  nastává při splnění některé z
   následujících podmínek:

   1. hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než
   100  KTJ/ml  pro počty kolonií při 36 st. C, a/nebo více než 10 KTJ/100
   ml pro Pseudomonas aeruginosa,

   2.  hodnoty  Pseudomonas  aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně
   více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36 st. C.

   Vysvětlivky:

   1.   Metoda   stanovení   podle   ČSN  EN  ISO  9308-1  -  nebo  metoda
   Colilert®-18/Quanti-Tray®.

   2. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6222.

   3. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 16266.

   4.  Metoda  stanovení  podle ČSN EN ISO 6888-1, ale v bodě 4.1 se místo
   očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody.

   5.  U  plaveckého  bazénu  se  vyšetření na přítomnost legionel provádí
   pouze  ve  vodě  před  vstupem  do bazénu; ve vodě v bazénu se provádí,
   pouze  pokud  jsou  v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly,
   jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy
   a  podobně.  Metoda  stanovení  podle  ČSN ISO 11731 a ČSN ISO 11731-2.
   Vyšetření  na přítomnost legionel není třeba provádět, jestliže teplota
   vody  je  trvale  nižší  než 23 st. C. U léčebných bazénů recirkulovaná
   voda  na  přítoku  do bazénu a do sprch musí splňovat hodnotu 0 KTJ/100
   ml.

   6.  V  protokolu  se  u  výsledku  uvede  jednotka podle použité metody
   stanovení:  ZF(t)  nebo  ZF(n),  kde  t  znamená  turbidimetrickou  a n
   nefelometrickou  metodu. U léčebných bazénů plněných vodou z přírodních
   léčivých  zdrojů  se  zohledňují  odchylky  vyplývající ze specifických
   přírodních vlastností těchto vod.

   7.  V  odůvodněných  případech  je možno připustit širší rozmezí pH, ne
   však vyšší než pH = 9,5 a nižší než pH = 6; rozmezí hodnot 6,5 - 7,6 je
   optimální  pro  efektivní  působení  dezinfekce.  Pokud  není prováděno
   měření  pH  automaticky  kontinuálně, provádí se stanovení na místě při
   odběru   vzorků.  U  léčebných  bazénů  nedezinfikovaných  chlorem  lze
   připustit  i  odlišné  hodnoty  v případě, že se jedná o zdroj přírodní
   léčivé vody s pH přirozeně vyšším nebo nižším.

   8.  Plnící  voda  nesmí mít obsah TOC vyšší než je hygienický limit pro
   pitnou  vodu  (5  mg/l),  z  hlediska  minimalizace  tvorby nežádoucích
   vedlejších  produktů dezinfekce se doporučuje hodnota TOC v plnící vodě
   co nejnižší (do 1 mg/l).

   9.  Platí  pro  plavecké  bazény  a  pro léčebné bazény s teplotou vody
   nepřesahující  28o C. U dětských bazénů a brouzdališť je vhodné, aby se
   bez  ohledu  na  teplotu vody obsah volného chloru ve vodě s ohledem na
   vyšší  citlivost  dětského  organismu  vůči  chloru pohyboval při nižší
   hodnotě daného rozmezí, tj. při hodnotě 0,3 mg/l.

   10.   Platí   pro   koupelové   bazény  a  léčebné  bazény  s  teplotou
   nepřesahující 32°C.

   11.  Platí  pro  koupelové bazény a léčebné bazény s teplotou vyšší než
   32°C.

   12. Stanovení se provádí na místě při odběru vzorků. U vod obsahujících
   bromidy a jodidy se stanovuje volný halogen přepočtený jako chlor. Jsou
   tolerovány odchylky od limitní hodnoty až do výše +/- 20%.

   13.  Stanovení  se  provádí  na  místě  při  odběru vzorků. Vypočteno z
   rozdílu  mezi  celkovým  aktivním  chlorem  a  volným  chlorem.  U  vod
   obsahujících bromidy a jodidy se stanovuje vázaný halogen jako chlor.

   14. Stanovuje se pouze v případě použití ozonu při úpravě vody. Měří se
   pouze na přítoku do bazénu.

   15.  Měřeno  elektrodou  Ag/AgCl 3,5 M KCl. Naměřené hodnoty se udávají
   pouze  s  označením  příslušné  elektrody nebo přepočtu. Vyjádřeno jako
   změřená  hodnota  potenciálu  ORP(M) proti zvolené referenční elektrodě
   (Ag/AgCl3,5  mol/lKCl)  při teplotě 25 st. C. V případě jiných podmínek
   je  nutno  výsledek  přepočítat.  Stanovení  se  přednostně  provádí ve
   stacionárních  měřících  a  registračních  přístrojích  s  kontinuálním
   měřením.

   16.  Při  použití  jiných než chlorových přípravků a pro vodu s podílem
   chloridů  >=  5000 mg/l, jakož i pro vody obsahující bromidy a jodidy v
   množství  >=  0,5  mg/l, je nutné hodnotu pro příslušný redox potenciál
   stanovit experimentálně.

   17.  V  bazénech  pro  plavání kojenců a batolat musí být hodnota redox
   potenciálu  >= 680 mV pro rozsah pH 6,5 - 7,3 a >= 700 mV pro rozsah pH
   7,3  -  7,6. Tyto hodnoty nemusí být dodrženy u bazénů bez recirkulace,
   které  jsou  napouštěny pitnou vodou a ve kterých je voda vyměňována po
   každém použití nebo do kterých nepřetržitě přitéká pitná voda.

   18. V případě použití ozonu při úpravě vody platí pro dusičnany limitní
   hodnota 30 mg/l nad hodnotu plnící vody.

   19.  Neplatí  pro vanové koupele s náplní určenou jen pro jednu osobu a
   pro  nedezinfikovatelné  vody z přírodního léčebného zdroje v léčebných
   bazénech.

   Příloha 9

   Kontrola jakosti vody umělého koupaliště

--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
      Kontrolovaný ukazatel                           Četnost kontroly             Vysvětlivky
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
obsah volného a vázaného chloru    hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu          1
či jiného dezinfekčního agens
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
redox-potenciál                    každou čtvrtou hodinu                  1
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
teplota vody v bazénu              třikrát denně                  1
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
průhlednost                        průběžně, nejméně však třikrát denně                  1
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
pH                                 jednou denně                  1
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
zákal                              jednou za 14 dnů                 1,2
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
dusičnany                          jednou za 14 dní                 1,2
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
celkový organický uhlík            jednou měsíčně                  3
(TOC)
                                   jednou za 14 dnů                 4,5
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
ozon                               jednou měsíčně                  1
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
mikrobiologické ukazatele:         nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu ochrany          3
Escherichia coli,  počet kolonií   veřejného zdraví
při 36°C, Pseudomonas aeruginosa
                                   nejméně jednou za 14 dnů či podle pokynů orgánu               4,5
                                   ochrany veřejného zdraví
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
Legionella spp.                    jednou za 3 měsíce                  3
                                           jednou měsíčně                          4
                                   jednou za 14 dnů                  6
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
Staphylococcus aureus              jednou za  3 měsíce                  3
                                   jednou  měsíčně                  4
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------
Absorbance A254(1cm)               kontinuální měření nebo podle potřeby                  7
--------------------------------- -------------------------------------------------------- -----------------


   Vysvětlivky
   :

   1. Kontrolu ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně na místě (pH,
   volný   chlor  či  jiný  dezinfekční  přípravek,  vázaný  chlor,  redox
   potenciál,  teplota vody a vzduchu, průhlednost) nebo jejichž stanovení
   lze  provádět  na  místě  pomocí přenosného spektrofotometru a komerčně
   vyráběných setů (dusičnany, zákal), nemusí provozovatel nechat zajistit
   u  autorizované  laboratoře,  akreditované  laboratoře nebo laboratoře,
   která  je  držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře. Stanovení
   těchto  ukazatelů  musí  být  prováděno  správně  podle  návodů výrobce
   měřících  zařízení  a  funkčnost  měřícího zařízení musí být pravidelně
   ověřována.  Kvalitu  měření  ověřuje  orgán  ochrany veřejného zdraví v
   rámci státního zdravotního dozoru. Autorizovaná laboratoř, akreditovaná
   laboratoř  nebo  laboratoř,  která  je  držitelem  osvědčení  o správné
   činnosti laboratoře provede jedenkrát měsíčně stanovení ukazatelů volný
   a  vázaný  chlor, zákal, pH, dusičnany, TOC, popř. ozon. Orgánu ochrany
   veřejného  zdraví  se  podle  §  6c, odst. 1 písm. d) zákona zasílají v
   elektronické  podobě  pouze  výsledky  kontroly provedené autorizovanou
   laboratoří,   akreditovanou   laboratoří,  nebo  laboratoří,  která  je
   držitelem  osvědčení  o  správné  činnosti  laboratoře (mikrobiologické
   rozbory,  porovnávací  chemický  rozbor).  Výsledky  provozních kontrol
   prováděných provozovatelem se uchovávají v provozním deníku.

   2.  Četnost  kontrol ukazatelů zákal a dusičnany může být v případě, že
   je  bazén  denně  vypouštěn a napouštěn plnící vodou, snížena na jednou
   měsíčně.

   3.  Platí  pro plavecké bazény, pro léčebné bazény a bazény s přírodním
   léčivým zdrojem s teplotou vody do 28 st. C.

   4.  Platí pro koupelové bazény, pro léčebné bazény a bazény s přírodním
   léčivým zdrojem s teplotou vody nad 28 st. C.

   5.   V   případě  kontinuálního  měření  dezinfekčního  přípravku,  pH,
   redox-potenciálu  a  absorbance A254(1cm) a automatické regulace úpravy
   pH  a  dávkování  dezinfekčního  přípravku, nebo v případě, že je bazén
   denně  vypouštěn a napouštěn plnící vodou, může být v případě 5 po sobě
   následujících  vyhovujících  mikrobiologických  nálezů  snížena četnost
   kontroly mikrobiologických ukazatelů a TOC na jednou měsíčně.

   6.   Platí,  pokud  jsou  v  bazénu  instalována  zařízení  vytvářející
   aerosoly,  jako  jsou  bublinkové  vířivky, vodopády, gejzíry, fontány,
   šíjové  sprchy  a podobně. V případě kontinuálního měření dezinfekčního
   přípravku,  pH  a  redox-potenciálu  a automatické regulace úpravy pH a
   dávkování  dezinfekčního  přípravku  může  být  v  případě  5  po  sobě
   následujících  vyhovujících  mikrobiologických  nálezů  snížena četnost
   kontroly na jednou měsíčně.

   7.  Nepovinný,  ale doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro
   aktuální  sledování  zátěže  bazénové vody organickými látkami (TOC) ze
   strany provozovatelů, zejména v případě kontinuálního měření. Doporučná
   hodnota  A254(1  cm)  bazénové  vody  je rovna hodnotě 0,02 nad hodnotu
   plnící vody.

   Příloha 10

   Hygienické  požadavky  na bazény pro kojence a batolata, jejich provoz,
   obměnu, jakost vody a kontrolu jakosti vody

   Požadavky  na  bazén  a  jeho provoz, obměnu a kvalitu vody a prostředí
   podle věku dítěte

   1)

   Věk dítěte 3 - 6 měsíců:

   Prostředí:   Plastové  vany  a  bazény  nebo  jiné  nádoby  z  vhodného
   materiálu,  se  snadno  čistitelným a dezinfikovatelným povrchem, které
   jsou  využívány  pouze  pro  účely koupání kojenců. V průběhu výukových
   hodin  musí  být  umístěny  v  prostoru  odděleném od ostatního provozu
   koupaliště.

   Voda: Plnící (napouštěná) voda musí být kvality vody pitné^12).

   Teplota vody 30 až 36 st. C.

   Teplota vzduchu: 28 až 30 st. C.

   Provoz:  Každý  den  před  prvním napuštěním musí být vany, bazény nebo
   jiné  nádoby  řádně vyčištěné, vydezinfikované a opláchnuté. Ve vaně se
   koupe  jen  jedno  dítě, vedené doprovodem nebo instruktorem zevně vany
   (doprovod  nevstupuje  do  vany). Voda se vyměňuje po každém dítěti. Po
   3-5 výměnách vody je nutné provést povrchovou dezinfekci vany s tím, že
   po  jejím  skončení  bude  vana  řádně  vypláchnuta,  aby se odstranila
   rezidua použitého dezinfekčního agens.

   2)

   Věk dítěte 6 - 12 měsíců:

   Prostředí:  Pro  koupání kojenců ve věku 6 až 12 měsíců je nutné použít
   vany,  bazény nebo jiné nádoby (viz věková kategorie 3 - 6 měsíců) nebo
   některý z následujících typů bazénů:

   Typ 1: přenosné bazény s recirkulací

   Typ  2: stabilně zabudované bazény s recirkulací určené pouze dětem, za
   podmínek níže uvedených
   .

   Typ 1
   :

   Přenosné  bazény s recirkulací, úpravou a dezinfekcí vody, určené pouze
   dětem  (v jeslích, školkách, školách a jiných dětských zařízeních) nebo
   provozované  výhradně  za účelem koupání a plavání kojenců a batolat, a
   provozované  podle  zásad  stanovených  touto  vyhláškou.  Připouští se
   přítomnost  několikačlenné  skupinky dětí s jejich doprovodem v bazénu.
   Minimální  plocha  vodní  hladiny  na jednoho koupajícího se je 0,8 m2.
   Minimálně  jednou  týdně  musí  být  bazén  vypuštěn,  řádně  vyčištěn,
   vydezinfikován a opláchnut.

   Typ 2
   :

   Stabilně  zabudované  bazény s recirkulací a správně fungující úpravnou
   vody,  zahrnující  nejméně  koagulaci,  filtraci  a dezinfekci chlorem,
   využívané  pouze  dětmi (v jeslích, školkách, školách a jiných dětských
   zařízeních)  nebo  provozované  výhradně  za  účelem  koupání a plavání
   kojenců a batolat za podmínky, že před zahájením provozu výukové hodiny
   plavání  kojenců  a  před  napuštěním  vody  bude bazén, okolí bazénu a
   používané  prostory  vyčištěny,  vydezinfikovány  a  pečlivě opláchnuty
   čistou  vodou, že voda bude nově napuštěna nebo dostatečnou dobu (např.
   přes  noc) před zahájením provozu recirkulována tak, aby nejméně jednou
   prošla  úpravnou, a že kvalita vody bude opakovaně vyhovovat stanoveným
   požadavkům.  Po  skončení  výukové  hodiny  bude  bazén, okolí bazénu a
   používané  prostory  vyčištěny,  vydezinfikovány  a  pečlivě opláchnuty
   čistou vodou.

   Pevný  dětský  bazén  bez  recirkulace lze použít pouze za podmínek, že
   před  každým  provozním  dnem  bude dezinfikován a nově napuštěn plnící
   vodou,  a  během  provozu  bude  neustále dotékat chlorem dezinfikovaná
   pitná  voda  a přepadem odtékat nadbytečná voda v minimálním množství 1
   litr/min na jednoho koupajícího se.

   Připouští  se  přítomnost  několikačlenné  skupinky dětí s doprovodem v
   bazénu. Minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího se je 0,8
   m2.

   Voda:  Kvalita  vody  před  zahájením  provozu  a  v  době provozu musí
   odpovídat nejméně požadavkům uvedeným v příloze č. 8 (vyjma typu l, kde
   je nutno použít jako vodu plnící vodu pitnou^12).

   Teplota vody: 28 až 32 st. C.

   Teplota vzduchu: 28 st. C až 30 st. C.

   3)

   Věk dítěte nad 12 měsíců (do 3 let):

   Prostředí:  Stejná  zařízení  jako  pro  věkovou kategorii 6-12 měsíců.
   Pokud  jsou použity jiné bazény než uvedené v odstavci 1 a 2, musí před
   zahájením  provozu  voda  v  bazénu  dostatečně  dlouho  recirkulovat a
   procházet  úpravnou,  aniž je v tu dobu bazén používán. Celý objem vody
   bazénu  musí  před  zahájením  provozu  nejméně  jednou  projít správně
   fungující  recirkulační  úpravnou  vody,  zahrnující nejméně koagulaci,
   filtraci a dezinfekci chlorem.

   Bazén  musí  být  dobře přístupný s hloubkou vody max. 130 cm. Pokud je
   jeho hloubka větší než 130 cm, pak koupání musí být omezeno jen na část
   bazénu  po  tuto  hloubku  a  hranice  této hloubky musí být na hladině
   vyznačena  plováky. Po dobu kurzu koupání a plavání batolat je v bazénu
   zakázán souběh jiných činností.

   Voda: Kvalita vody odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 8.

   Teplota vody: 28 až 32 st. C.

   Teplota vzduchu: 28 až 30 st. C.

   Provoz:  Přítomnost doprovodu s dětmi ve vodě je možná. Maximální počet
   osob je dán kapacitou bazénu, přičemž minimální plocha vodní hladiny na
   jednoho koupajícího se činí 1 m2.

   Kontrola jakosti vody v bazénu

   1)  Před  začátkem provozu ověřuje provozovatel teplotu vody a vzduchu,
   aby odpovídala potřebám podle věku dětí.

   2)  Provozovatel  bazénu  pravidelně  kontroluje kvalitu vody v bazénu.
   Četnost a rozsah kontroly záleží na druhu bazénu a na způsobu provozu.

   3)  U  přenosných  van  a  bazénů,  které  jsou vyprazdňovány, čištěny,
   vyplachovány  a  napouštěny  po každém kojenci nebo skupině kojenců, se
   kontroluje teplota a průhlednost vody po každém napuštění. Jedenkrát za
   měsíc  se  provede  mikrobiologický  rozbor  vody  (v rozsahu ukazatelů
   Escherichia  coli, počet kolonií při 36 st. C a Pseudomonas aeruginosa)
   jako  doklad  o  účinnosti  čištění vany. Pokud je pro plnění používána
   voda  jiná než pitná, musí být prováděna i kontrola dalších fyzikálních
   a chemických ukazatelů podle přílohy č. 8.

   4)  U ostatních bazénů s recirkulací nebo průběžnou obměnou vody, které
   nejsou  vyprazdňovány  po každé skupině kojenců, platí stejné požadavky
   na  kvalitu vody a její kontrolu, jaké platí pro koupelové bazény podle
   přílohy č. 8, 9 a 11.

   5)  Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel
   bazénu  a  na  požádání  je  předkládá  provozovateli plavání kojenců a
   batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

   6)  Vzorky vody pro kontrolu se odebírají v průběhu provozu, nejdříve 1
   hodinu  po  jeho  zahájení.  Trvá-li  výuková  hodina  méně než hodinu,
   odebírá se vzorek před jejím ukončením.

   Příloha 11

   Stanovení intenzity recirkulace vody

   1.

   Plavecké bazény

----------------------------- ------------------------------------------------
  Průměrná hloubka bazénu       Doba výměny vody (zdržení vody) v hodinách
         v metrech            ------------------------------------------------
                                 v krytém bazénu         v nekrytém bazénu
----------------------------- ------------------------------------------------
            0,5                        2,0                      2,0
            1,0                        3,0                      3,5
            2,0                        5,0                      8,0
            3,0                        6,0                      8,0
            3,5                        6,5                      8,0
            4,0                        7,0                      8,0
----------------------------- ------------------------------------------------

   Uvedené hodnoty v tabulce platí jako směrné hodnoty.

   Potřebné  recirkulované  množství  vody  v  m3/h  je  orientačně určeno
   podílem  z objemu bazénu a teoretickou dobou zdržení vody. Upřesňuje se
   výpočtem,  ve  kterém je zahrnuta návštěvnost, účel bazénu a požadovaná
   jakost  vody,  technologické  a provozní parametry recirkulační úpravny
   vody.   Není-li  intenzita  recirkulace  T  zpřesněna  prokazatelným  a
   kontrolovatelným  výpočtem,  pak  platí  jako limitní hodnoty ty, které
   jsou  uváděny  výše  v  tabulce.  Doby  zdržení  či  doby  výměny  vody
   (intenzity  recirkulace)  T se týkají jmenovitého výkonu úpravny včetně
   všech  čerpacích  agregátů  a  jejich  rezerv.  Celkový jmenovitý výkon
   recirkulační  úpravny  vody  je  dán  součtem jednotlivých podílů všech
   bazénů napojených v paralelním uspořádání na recirkulační úpravnu vody.
   Potřebné  recirkulované  množství  vody  pro  příslušný bazén v m3/h se
   určuje  jako podíl objemu vody bazénu a doby zdržení (doby výměny) vody
   T.   U   bazénů  s  vodními  atrakcemi  je  nezbytné  zvýšit  intenzitu
   recirkulace  s  ohledem na úbytky aktivního chloru v bazénové vodě jeho
   únikem do ovzduší.

   2.

   Koupelové bazény

   Intenzita  recirkulace se nastavuje podle aktuální potřeby. Výměna nebo
   přefiltrování  celého  objemu vody se u bazénů s objemem do 5 m3 včetně
   provádí  nejméně  jednou  za  15  minut,  u  bazénů s objemem 5 - 10 m3
   nejméně jednou za 45 minut; u bazénů s objemem vody větším než 10 m3 se
   intenzita  stanoví  výpočtem,  výměna  nebo přefiltrování celého objemu
   vody však musí proběhnout nejméně jednou za 2 hodiny.

   Výpočet  intenzity recirkulace vody v bazénu je dokládán projektantem v
   rámci zpracovávané projektové dokumentace, které je součástí.

   Příloha 12

   Mikroklimatické  požadavky,  osvětlení  a vnitřní ovzduší bazénové haly
   krytého bazénu a jeho přilehlých prostor

------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------
     Faktor prostředí                Hala bazénu                     Přilehlé prostory pro uživatele                       Vstupní hala
                                                                     (šatny, WC, sprchy, chodby atd.)
------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------
Intenzita osvětlení          min. 200 luxů pro rekreační 200 luxů                                    100 luxů
                              koupání, min. 300 luxů pro
                            plavecký výcvik (500 luxů při
                               závodech v  50 m bazénů)
------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------
Teplota vzduchu              o 1 - 3 °C vyšší než teplota                   sprchy 24 - 27 °C                               min.17 °C
                                    vody v bazénu              šatny a místnosti pro pobyt osob 20 - 22 °C
------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------
Relativní vlhkost vzduchu             max. 65 %                              sprchy max. 85 %
                                                                        ostatníprostory max. 50 %
------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------
Intenzita výměny vzduchu          min. 2x za hodinu                      sprchymin. 8x za hodinu                       min. 1x za hodinu
                                                                           šatny 5-6x za hodinu
                                                              ostatní prostory tak, aby vyhovovaly limitním
                                                                   hodnotám relativní vlhkosti vzduchu
------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------
Trichloramin                  0,5 mg/m3    (poznámka 1)    -                                           -

------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------

   Poznámka  1:  Platí  jako  doporučená  hodnota, ale provozovatel by měl
   usilovat  o dosažení co nejnižší hodnoty. Odběr vzorku se provádí 20 cm
   nad hladinou vody v bazénu; pokud to není technicky možné, tak ve výšce
   150 cm nad hladinou vody. Četnost sledování si volí provozovatel bazénu
   podle  potřeby  na  základě  místních  podmínek  (výsledky  předchozích
   stanovení, měřené hodnoty vázaného chloru, roční období apod.).

   Příloha 13

   Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny

------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
        Místo          Výška od     Min.     Max. teplota    Max. rel.      Výměna vzduchu         Min.       Nouzové
                       podlahy     teplota     vzduchu        vlhkost                intenzita    osvětlení
                         (m)       vzduchu       (°C)         vzduchu                osvětlení
                                    (°C)                        (%)                   (lx)
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
Chodba                   1,6         18           -             50         dvakrát za hodinu       100           +
------------------------------------------         ----------------------------- -----------------------------------------------
Šatna                    1,6         22           -             50         dvakrát za hodinu       200           +
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
Prohřívárna*                                      -              -   -                50           +
                         1,5          -           80            15   -
                         2,0          -          110             -   -
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
Vnitřní ochlazovna        -           -           -             70         dvakrát za hodinu        75           +
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
Vnější ochlazovna         -           -           -              -   -                75           -
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
Odpočívárna              1,6         26           -             50         dvakrát za hodinu        75           +
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------
Záchod                   1,6         20           -              -            50 m3 na 1           100           -
                                                                            klosetovou mísu
------------------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------------------

   *  U  jiných  typů  saun,  než  je uvedeno v § 35, lze podle doporučení
   výrobce  pro  saunovou  technologii  připustit  jiné  teploty  a  jinou
   relativní vlhkost vzduchu.

   Příloha 14

   Tabulka č. 1:

   Hygienické   limity   pro   vybrané   indikátory   mikrobiologického  a
   parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích
   plochách.

   Tabulka č. 1
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
      Indikátorový          Jednotky     Počet zkoušených         LIMIT  Metody
     mikroorganismus                     vzorků při každé      (NÁLEZ/ KTJ)stanovení
                                             kontrole
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Geohelminti (živá stadia)   nález v             5            negativní v 15 g    1)
                              50g
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Termotolerantní               KTJ        5           1            =<103    1)
koliformní bakterie        v 1 gramu          -----------------------------------------------
                                                     4             =<50    1)
--------------------------------------- -----------------------------------------------------
Enterokoky                    KTJ        5           1            =<103    1)
                           v 1 gramu          -----------------------------------------------
                                                     4             =<50    1)
--------------------------------------- -----------------------------------------------------

   Vysvětlivky
   :

   1)  Metody  pro  stanovení indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v
   pokynu  hlavního  hygienika  ČR  k  zajištění  jednotného  postupu  při
   kontrolách pískovišť venkovních hracích ploch, MZd 35023/2004 HEM.

   Tabulka č. 2:

   Hygienické limity vybraných chemických prvků
------------ ---------------------------------------------------
               Limitní hodnoty vybraných prvků v pískovištích
 Prvek         dětských hřišť v mg.kg-1 sušiny

                            Celkový obsah
------------ ---------------------------------------------------
 As                               10,0
 Be                               1,5
 Cd                               0,5
 Co                               50,0
 Cr                              100,0
 Cu                              100,0
 Hg                               0,3
 Mo                               0,8
 Ni                               60,0
 Pb                               60,0
 V                                80,0
 Zn                              150,0
------------ ---------------------------------------------------

   1)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února
   2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, v
   platném znění.

   2)  Zákon  č.  164/2001  Sb.,  o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
   přírodních  minerálních  vod,  přírodních  léčebných lázní a lázeňských
   míst  a  o  změně  některých  souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
   znění pozdějších předpisů.

   3)   Například   vyhláška  č.  268/2009  Sb.,  o  obecných  technických
   požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických
   požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové užívání staveb, vyhláška hl.
   m.   Prahy  č.  26/1999  Sb.  hl.  m.  Prahy,  o  obecných  technických
   požadavcích  na  výstavbu  v  hlavním  městě Praze, ve znění pozdějších
   předpisů.

   4)  Zákon  č.  274/2001  Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
   potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   5)  Zákon  č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   7) Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke
   koupání.

   8)  Zákon  č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a
   účinných  látek  na  trh  a  o změně některých souvisejících zákonů, ve
   znění pozdějších předpisů.

   9)  ČSN EN 15288-2 Plavecké bazény - část 2: Bezpečnostní požadavky pro
   provozování bazénů.

   11)  ČSN  EN  12193  Světlo  a osvětlení - Osvětlení sportovišť. ČSN EN
   12646-1  Světlo  a  osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - část 1:
   Vnitřní pracovní prostory.

   12) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
   pitnou  a  teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
   vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.
